**Таблица разболтовки Alfa Romeo**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| 145 («94-»00) |  | 4 х 98 | 58,1 | ET 40 | B 12 х 1,25 |
| 146 («95-»00) |  | 4 х 98 | 58,1 | ET 40 | B 12 х 1,25 |
| 147 («01- ) |  | 5 х 98 | 58,1 | ET 40 | B 12 х 1,25 |
| 155 («95-»97) |  | 4 х 98 | 58,1 | ET 40 | B 12 х 1,25 |
| 156 («97-»05) |  | 5 х 98 | 58,1 | ET 40 | B 12 х 1,25 |
| 156 Crosswagon («05-»06) |  | 5 х 98 | 58,1 | ET 41 | B 12 х 1,25 |
| 156 Sportwagon («97-»05) |  | 5 х 98 | 58,1 | ET 40 | B 12 х 1,25 |
| 159 («05- ) |  | 5 х 110 | 65,1 | ET 34 | B 14 х 1,50 |
| 164 («88-»98) (4 отверстия) |  | 4 х 98 | 58,1 | ET 40 | B 12 х 1,25 |
| 164 3,0 V6 (5 отверстий) |  | 5 х 98 | 58,1 | ET 40 | B 12 х 1,25 |
| 166 («98- ) |  | 5 х 108 | 58,1 | ET 41 | B 12 х 1,25 |
| 33 («83-»90 ) |  | 4 х 98 | 58,6 | ET 45 | M 12 х 1,50 |
| 75 («85- )(4 отверстия) |  | 4 х 98 | 58,6 | ET 45 | M 12 х 1,50 |
| 75 («85- )(5 отверстия) |  | 5 х 98 | 58,6 | ET 45 | M 12 х 1,50 |
| 90 («84-»88)(4 отверстия) |  | 4 х 98 | 58,6 | ET 45 | M 12 х 1,50 |
| 90 («84-»88)(5 отверстия) |  | 5 х 98 | 58,6 | ET 45 | M 12 х 1,50 |
| Alfasud |  | 4 х 98 | 58,6 | ET 45 | M 12 х 1,50 |
| Alfetta |  | 4 х 98 | 58,6 | ET 45 | M 12 х 1,50 |
| Brera («06- ) |  | 5 х 110 | 65,1 | ET 34 | B 14 х 1,50 |
| Giulia |  | 4 х 108 | 58,6 | ET 45 | M 12 х 1,50 |
| Giulietta |  | 4 х 98 | 58,6 | ET 45 | M 12 х 1,50 |
| GT Coupe («05- ) |  | 5 х 98 | 58,1 | ET 34 | B 12 х 1,25 |
| GT Coupe 3,2 JTS («04- ) |  | 5 х 98 | 58,1 | ET 41 | B 12 х 1,25 |
| GTV 6 («82- ) |  | 5 х 98 | 58,6 | ET 45 | M 12 х 1,50 |
| GTV («74-»87)(4 отверстия) |  | 4 х 98 | 58,6 | ET 45 | M 12 х 1,50 |
| GTV V6 («95-»06) |  | 5 х 98 | 58,1 | ET 30 | B 12 х 1,25 |
| MiTo («08- ) |  | 4 х 98 | 58,1 | ET 40 | B 12 х 1,25 |
| Montreal («71-»77 ) |  | 4 х 108 | - | ET 25 | M 12 х 1,50 |
| Spider («06- ) |  | 5 х 110 | 65,1 | ET 34 | B 14 х 1,50 |
| Spider («71-»93) |  | 4 х 108 | 70,3 | ET 30 | B 12 х 1,50 |
| Spider V6 («95-»06) |  | 5 х 98 | 58,1 | ET 30 | B 12 х 1,25 |
| Sprint |  | 4 х 98 | 58,6 | ET 45 | M 12 х 1,50 |

**Таблица разболтовки AMC**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| Jeep 70-87 |  | 5 х 114,3 | 71,5 | ET 32 | M 1/2″ |

**Таблица разболтовки Audi**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| 100 («82-»91)(5 отверстий) | C3 | 5 х 112 | 57,1 | ET 45 | B 14 х 1,50 |
| 100 («82-»91)(4 отверстия) | C3 | 4 х 108 | 57,1 | ET 37 | B 14 х 1,50 |
| 100 («90-»94)(5 отверстия) | C4 | 5 х 112 | 57,1 | ET 45 | B 14 х 1,50 |
| 200 («82-»91) | C3 | 5 х 112 | 57,1 | ET 45 | B 14 х 1,50 |
| 200 («90-»94) | C4 | 5 х 112 | 57,1 | ET 45 | B 14 х 1,50 |
| 80 («78-»86) | B2 | 4 х 100 | 57,1 | ET 45 | B 12 х 1,50 |
| 80 («86-»91) | B3 | 4 х 108 | 57,1 | ET 37 | B 14 х 1,50 |
| 80 («91-»96) | B4 | 4 х 108 | 57,1 | ET 37 | B 14 х 1,50 |
| 90 («86-»94) | B3 | 4 х 108 | 57,1 | ET 45 | B 14 х 1,50 |
| A2 («00-»05)(5 отверстий) | 8Z | 5 х 100 | 57,1 | ET 38 | B 14 х 1,50 |
| A2 («99-»05)(4 отверстия) | 8Z 1,2 TDI 3L | 4 х 100 | 57,1 | ET 45 | B 14 х 1,50 |
| A3 («03- ) | 8P | 5 х 112 | 57,1 | ET 50 | B 14 х 1,50 |
| A3 («96-»03) | 8L | 5 х 100 | 57,1 | ET 38 | B 14 х 1,50 |
| A3 Cab («08- ) | 8P | 5 х 112 | 57,1 | ET 50 | B 14 х 1,50 |
| A3 Sportback («04- ) | 8P | 5 х 112 | 57,1 | ET 50 | B 14 х 1,50 |
| A4 («00-»04) | 8E | 5 х 112 | 57,1 | ET 45 | B 14 х 1,50 |
| A4 («04-»08) | 8E | 5 х 112 | 57,1 | ET 42 | B 14 х 1,50 |
| A4 («07-) | B8 | 5 х 112 | 66,6 | ET 47 | B 14 х 1,50 |
| A4 («94-»00) | B5 | 5 х 112 | 57,1 | ET 45 | B 14 х 1,50 |
| A4 Cab («02- ) | 8H | 5 х 112 | 57,1 | ET 42 | B 14 х 1,50 |
| A5 («07- ) | B8 | 5 х 112 | 66,6 | ET 28 | B 14 х 1,50 |
| A6 («04- ) | 4F | 5 х 112 | 57,1 | ET 42 | B 14 х 1,50 |
| A6 2,7/3,0/4,2 («98-»04) | 4B | 5 х 112 | 57,1 | ET 40 | B 14 х 1,50 |
| A6 («94-»97) | C4 | 5 х 112 | 57,1 | ET 45 | B 14 х 1,50 |
| A6 («97-»04) | 4B | 5 х 112 | 57,1 | ET 45 | B 14 х 1,50 |
| A8 («02- ) | 4E | 5 х 112 | 57,1 | ET 40 | B 14 х 1,50 |
| A8 («94-»02) | D2 | 5 х 112 | 57,1 | ET 40 | B 14 х 1,50 |
| Allroad («00-»06) | 4B | 5 х 112 | 57,1 | ET 25 | B 14 х 1,50 |
| Allroad («06- ) | 4F | 5 х 112 | 57,1 | ET 42 | B 14 х 1,50 |
| Q5 («08- ) | 8R | 5 х 112 | 66,6 | ET 39 | B 14 х 1,50 |
| Q7 («05- ) | 4L | 5 х 130 | 71,6 | ET 53 | B 14 х 1,50 |
| Quattro («80-»91) | 85Q | 5 х 112 | 57,1 | ET 25 | B 14 х 1,50 |
| RS2 («94-»96) | 8C | 5 х 130 | 72,6 | ET 52 | B 14 х 1,50 |
| RS4 («00-»01) | 8D | 5 х 112 | 57,1 | ET 20 | B 14 х 1,50 |
| RS4 («06-»08) | 8E | 5 х 112 | 57,1 | ET 24 | B 14 х 1,50 |
| RS6 («02-»04) | 4B | 5 х 112 | 57,1 | ET 30 | B 14 х 1,50 |
| RS6 («08- ) | 4F | 5 х 112 | 57,1 | ET 38 | B 14 х 1,50 |
| S2 («91-»96) | 8B | 5 х 112 | 57,1 | ET 45 | B 14 х 1,50 |
| S3 («06- ) | 8P | 5 х 112 | 57,1 | ET 50 | B 14 х 1,50 |
| S3 («99-»03) | 8L | 5 х 100 | 57,1 | ET 38 | B 14 х 1,50 |
| S4 («06- ) | 8E | 5 х 112 | 57,1 | ET 40 | B 14 х 1,50 |
| S4 («94-»01) | B5 | 5 х 112 | 57,1 | ET 40 | B 14 х 1,50 |
| S5 («07- ) | B8 | 5 х 112 | 66,6 | ET 28 | B 14 х 1,50 |
| S6 («06- ) | 4F | 5 х 112 | 57,1 | ET 46 | B 14 х 1,50 |
| S6 («94-»97) | C4 | 5 х 112 | 57,1 | ET 40 | B 14 х 1,50 |
| S6 («99-»04) | 4B | 5 х 112 | 57,1 | ET 40 | B 14 х 1,50 |
| S8 («06- ) | 4E | 5 х 112 | 57,1 | ET 40 | B 14 х 1,50 |
| TT («06- ) | 8J | 5 х 112 | 57,1 | ET 50 | B 14 х 1,50 |
| TT («98-»07) | 8N | 5 х 100 | 57,1 | ET 38 | B 14 х 1,50 |
| V8 («89-»94) | D11 | 5 х 112 | 57,1 | ET 40 | B 14 х 1,50 |

**Таблица разболтовки BMW**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| 1-serie Cabriolet («07- ) | E88 | 5 х 120 | 72,5 | ET 42 | B 12 х 1,50 |
| 1-serie Coupe («07- ) | E82 | 5 х 120 | 72,5 | ET 42 | B 12 х 1,50 |
| 1-serie Hatchback («04-»07) | E87 | 5 х 120 | 72,5 | ET 42 | B 12 х 1,50 |
| 1-serie Hatchback («07- ) | E82 | 5 х 120 | 72,5 | ET 42 | B 12 х 1,50 |
| 1600-2002 («69-»73) | E10 | 4 х 100 | 57,1 | ET 35 | B 12 х 1,50 |
| 1600-2002 («74-»75) | E10 | 4 х 100 | 57,1 | ET 29 | B 12 х 1,50 |
| 2002 Turbo | E10 | 4 х 100 | 57,1 | ET 18 | B 12 х 1,50 |
| 3-serie («05- ) | E90 | 5 х 120 | 72,5 | ET 34 | B 12 х 1,50 |
| 3-serie («79-»82) | E21-3 | 4 х 100 | 57,1 | ET 29 | B 12 х 1,50 |
| 3-serie («82-»90) | E30 | 4 х 100 | 57,1 | ET 35 | B 12 х 1,50 |
| 3-serie («90-»99) | E36 | 5 х 120 | 72,5 | ET 42 | B 12 х 1,50 |
| 3-serie («98-»06) | E46 | 5 х 120 | 72,5 | ET 42 | B 12 х 1,50 |
| 3-serie Allrad («85-»90) | E30/3-A | 4 х 100 | 57,1 | ET 47 | B 12 х 1,50 |
| 3-serie Cabriolet («07- ) | E93 | 5 х 120 | 72,5 | ET 34 | B 12 х 1,50 |
| 3-serie Coupe («06- ) | E92 | 5 х 120 | 72,5 | ET 34 | B 12 х 1,50 |
| 5-serie 4WD («88-»96) | E34 | 5 х 120 | 72,5 | ET 54 | B 12 х 1,50 |
| 5-serie («77-»81) | E12-5 | 5 х 120 | 72,5 | ET 22 | B 12 х 1,50 |
| 5-serie («81-»88) | E28-5/1 | 5 х 120 | 72,5 | ET 22 | B 12 х 1,50 |
| 5-serie («88-»95) | E34 | 5 х 120 | 72,5 | ET 20 | B 12 х 1,50 |
| 5-serie («95-»04) | E39 | 5 х 120 | 74,1 | ET 20 | B 12 х 1,50 |
| 5-serie Allrad | E34-X 5/H | 5 х 120 | 72,5 | ET 54 | B 12 х 1,50 |
| 5-serie Sedan («03- ) | E60 | 5 х 120 | 72,5 | ET 20 | B 12 х 1,50 |
| 5-serie Sedan xDrive («05- ) | E60 | 5 х 120 | 72,5 | ET 43 | B 12 х 1,50 |
| 5-serie Touring («04- ) | E61 | 5 х 120 | 72,5 | ET 20 | B 12 х 1,50 |
| 5-serie Touring xDrive («05- ) | E61 | 5 х 120 | 72,5 | ET 43 | B 12 х 1,50 |
| 6-serie («76-»89) | E24 | 5 х 120 | 72,5 | ET 20 | B 12 х 1,50 |
| 6-serie Cabriolet («04- ) | E64 | 5 х 120 | 72,5 | ET 14 | B 12 х 1,50 |
| 6-serie Coupe («04- ) | E63 | 5 х 120 | 72,5 | ET 14 | B 12 х 1,50 |
| 7-serie («01-»08) | E65 | 5 х 120 | 72,5 | ET 24 | B 12 х 1,50 |
| 7-serie («08- ) | E65 | 5 х 120 | 72,5 | ET 30 | B 12 х 1,50 |
| 7-serie («77-»86) | E23-7 | 5 х 120 | 72,5 | ET 22 | B 12 х 1,50 |
| 7-serie («92-»94) | E32 | 5 х 120 | 72,5 | ET 20 | B 12 х 1,50 |
| 7-serie («95-»01) | E38 | 5 х 120 | 72,5 | ET 20 | B 12 х 1,50 |
| 8-serie («89-»98) | E31 | 5 х 120 | 72,5 | ET 20 | B 12 х 1,50 |
| M3 («00-»07) | E46 | 5 х 120 | 72,5 | ET 42 | B 12 х 1,50 |
| M3 («86-»90) | E30 | 5 х 120 | 72,5 | ET 30 | B 12 х 1,50 |
| M3 («92-»99) | E36 | 5 х 120 | 72,5 | ET 42 | B 12 х 1,50 |
| M3 Cabriolet («08- ) | E93 | 5 х 120 | 72,5 | ET 29 | B 12 х 1,50 |
| M3 Coupe («07- ) | E92 | 5 х 120 | 72,5 | ET 29 | B 12 х 1,50 |
| M3 Sedan («08- ) | E90 | 5 х 120 | 72,5 | ET 29 | B 12 х 1,50 |
| M5 («05- ) | E60 | 5 х 120 | 72,5 | ET 16 | B 12 х 1,50 |
| M5 («85-»88) | E28 | 5 х 120 | 72,5 | ET 22 | B 12 х 1,50 |
| M5 («88-»95) | E34 | 5 х 120 | 72,5 | ET 20 | B 12 х 1,50 |
| M5 («98-»03) | E39 | 5 х 120 | 74,1 | ET 20 | B 12 х 1,50 |
| M6 Cabriolet («06- ) | E64 | 5 х 120 | 72,5 | ET 14 | B 12 х 1,50 |
| M6 Coupe («05- ) | E63 | 5 х 120 | 72,5 | ET 14 | B 12 х 1,50 |
| New Six Coupe | E9 | 5 х 120 | 72,5 | ET 22 | B 12 х 1,50 |
| New Six Sedan | E3 | 5 х 120 | 72,5 | ET 22 | B 12 х 1,50 |
| X3 («04- ) | E83 | 5 х 120 | 72,5 | ET 47 | B 14 х 1,50 |
| X5 («00-»07) | E53 | 5 х 120 | 72,5 | ET 40 | B 14 х 1,50 |
| X5 («07- ) | E70 | 5 х 120 | 74,1 | ET 48 | B 14 х 1,25 |
| X6 («08- ) | E71 | 5 х 120 | 74,1 | ET 18/ ET 48 | B 14 х 1,25 |
| Z1 («89-»92) | Z1B | 4 х 100 | 57,1 | ET 35 | B 12 х 1,50 |
| Z3 («96-»03) | E36 | 5 х 120 | 72,5 | ET 42 | B 12 х 1,50 |
| Z4 («02- ) | E85 | 5 х 120 | 72,5 | ET 42 | B 12 х 1,50 |
| Z8 («00-»03) | E52 | 5 х 120 | 72,5 | ET 20 | B 12 х 1,50 |

**Таблица разболтовки Buick**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| Apollo («77-»85) |  | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 12 х 1,50 |
| Century («77-»85) |  | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 12 х 1,50 |
| Century («82-»90) |  | 5 х 100 | 57,1 | ET 42 | M 12 х 1,50 |
| Century («90-»98) |  | 5 х 115 | 70,3 | ET 43 | M 12 х 1,50 |
| Electra («64-»85) |  | 5 х 115 | 78,1 | ET 0 | M 1/2″ |
| Grand National («67-»87) |  | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 12 х 1,50 |
| Grand Sport («67-»81) |  | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 12 х 1,50 |
| Grand Sport («67-»81) |  | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 12 х 1,50 |
| Park Avenue («92-»05) |  | 5 х 115 | 70,3 | ET 43 | M 12 х 1,50 |
| Rainier («04- ) |  | 6 х 127 | 78,1 | ET 50 | M 12 х 1,50 |
| Regal («67-»87) |  | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 12 х 1,50 |
| Regal («88-»96) |  | 5 х 115 | 70,3 | ET 43 | M 12 х 1,50 |
| Rendezvous («02- ) |  | 5 х 115 | 70,3 | ET 43 | M 12 х 1,50 |
| Riviera («86-»98) |  | 5 х 115 | 70,3 | ET 43 | M 12 х 1,50 |
| Roadmaster («91-»98) |  | 5 х 127 | 78,0 | ET 8 | M 12 х 1,50 |
| Skylark («67-»81) |  | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 12 х 1,50 |
| Skylark («81-»91) |  | 5 х 100 | 57,1 | ET 42 | M 12 х 1,50 |
| Terraza («05- ) |  | 6 х 115 | 70,1 | ET 51 | M 12 х 1,50 |
| Wildcat («63-»70) |  | 5 х 127 | 78,1 | ET 0 | M 1/2″ |

**Таблица разболтовки Cadillac**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| Allante («87-»93) |  | 5 х 115 | 70,3 | ET 40 | M 12 х 1,50 |
| BLS («06- ) |  | 5 х 110 | 65,1 | ET 41 | B 12 х 1,50 |
| Brougham («86-»91) |  | 5 х 127 | 78,1 | ET 0 | M 1/2″ |
| Brougham («91-»92) |  | 5 х 127 | 78,1 | ET 0 | M 12 х 1,50 |
| Cimarron («81-»85) |  | 5 х 100 | 57,1 | ET 42 | M 12 х 1,50 |
| CTS («01-»07) |  | 5 х 115 | 70,3 | ET 40 | M 12 х 1,50 |
| CTS («07- ) |  | 5 х 120,65 | 67,1 | ET 48 | M 12 х 1,50 |
| CTS V («04-»07) |  | 6 х 115 | 70,1 | ET 51 | M 12 х 1,50 |
| Deville («68-»85) |  | 5 х 127 | 78,1 | ET 0 | M 1/2″ |
| Deville («91-»99) |  | 5 х 115 | 70,3 | ET 40 | M 12 х 1,50 |
| Eldorado («79-»85) |  | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 12 х 1,50 |
| Eldorado («91-»99) |  | 5 х 115 | 70,3 | ET 40 | M 12 х 1,50 |
| Eldorado («92-»02) |  | 5 х 115 | 70,3 | ET 40 | M 12 х 1,50 |
| Escalade («06- ) |  | 6 х 139,7 | 78,1 | ET 33 | M 14 х 1,50 |
| Escalade («99-»05) |  | 6 х 139,7 | 78,1 | ET 33 | M 14 х 1,50 |
| Fleetwood («93-»96) |  | 5 х 127 | 78,1 | ET 0 | M 1/2″ |
| Seville («77-»79) |  | 5 х 127 | 78,1 | ET 0 | M 1/2″ |
| Seville («80-»85) |  | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 12 х 1,50 |
| Seville («92-»99) |  | 5 х 115 | 70,3 | ET 40 | M 12 х 1,50 |
| Seville STS («05- ) |  | 5 х 115 | 70,3 | ET 40 | M 12 х 1,50 |
| Seville STS («93-»05) |  | 5 х 115 | 70,3 | ET 40 | M 12 х 1,50 |
| SRX («04- ) |  | 6 х 115 | 70,1 | ET 51 | M 12 х 1,50 |
| STS V («05- ) |  | 6 х 115 | 70,1 | ET 51 | M 12 х 1,50 |
| XLR («04- ) |  | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 61 | M 12 х 1,50 |

**Таблица разболтовки Chevrolet**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| Alero («98-»01) |  | 5 х 115 | 70,3 | ET 43 | M 12 х 1,50 |
| Astro («03- ) |  | 6 х 139,7 | 78,1 | ET 31 | M 14 х 1,50 |
| Astro («85-»03) |  | 5 х 127 | 78,1 | ET 8 | M 1/2″ |
| Avalance («02- ) |  | 6 х 139,7 | 78,1 | ET 31 | M 14 х 1,50 |
| Aveo («06- ) |  | 4 х 100 | 56,6 | ET 45 | M 12 х 1,50 |
| Bel Air («55-»70) |  | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 7/16″ |
| Bel Air («71-»76) |  | 5 х 127 | 78,1 | ET 0 | M 1/2″ |
| Bel Air («77-»90) |  | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 7/16″ |
| Beretta («89-»96) |  | 5 х 100 | 57,1 | ET 42 | M 12 х 1,50 |
| Biscayne («71-»76) |  | 5 х 127 | 78,1 | ET 0 | M 1/2″ |
| Blazer («71-»91) |  | 5 х 127 | 78,1 | ET 8 | M 1/2″ |
| Blazer S10 2WD («86-»04) |  | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 13 | M 12 х 1,50 |
| Blazer S10 4WD («86-»04) |  | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 50 | M 12 х 1,50 |
| Camaro («69-»82) |  | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 7/16″ |
| Camaro («82-»92) |  | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 20 | M 12 х 1,50 |
| Camaro («94-»02) |  | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 55 | M 12 х 1,50 |
| Caprice («65-»70) |  | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 7/16″ |
| Caprice («71-»77) |  | 5 х 127 | 78,1 | ET 0 | M 1/2″ |
| Caprice («91-»98) |  | 5 х 127 | 78,1 | ET 8 | M 1/2″ |
| Captiva («06- ) |  | 5 х 115 | 70,3 | ET 46 | M 12 x 1,50 |
| Cavalier («82-»05) |  | 5 х 100 | 57,1 | ET 42 | M 12 x 1,50 |
| Celebrity («82-»90) |  | 5 х 115 | 70,3 | ET 43 | M 12 x 1,50 |
| Chevelle («64-»77) |  | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 7/16″ |
| Colorado («05- ) |  | 6 х 139,7 | 99,5 | ET 33 | M 12 x 1,50 |
| Corsica («89-»96) |  | 5 х 100 | 57,1 | ET 42 | M 12 x 1,50 |
| Corvette («53-»68) | C1 | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 7/16″ |
| Corvette («63-»67) | C2 | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 7/16″ |
| Corvette («68-»83) | C3 | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 7/16″ |
| El Camino («55-»81) |  | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 7/16″ |
| Epica («06- ) |  | 4 х 114,3 | 56,6 | ET 44 | M 12 x 1,50 |
| Equinox («05- ) |  | 5 х 115 | 70,3 | ET 41 | M 12 x 1,50 |
| Evanda («03-»06) |  | 4 х 114,3 | 56,6 | ET 44 | M 12 x 1,50 |
| G20 («76-»88) |  | 5 х 127 | 78,1 | ET 8 | M 1/2″ |
| G20 («88-»03) |  | 5 х 127 | 78,1 | ET 8 | M 14 x 1,50 |
| HHR («05- ) |  | 5 х 110 | 65,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 |
| Impala («01- ) |  | 5 х 115 | 70,3 | ET 43 | M 12 x 1,50 |
| Impala («57-»71) |  | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 7/16″ |
| Impala («71-»77) |  | 5 х 127 | 78,1 | ET 0 | M 1/2″ |
| Impala («94-»98) |  | 5 х 127 | 78,1 | ET 8 | M 14 x 1,50 |
| K1500 («88-»99) |  | 6 х 139,7 | 78,1 | ET 31 | M 14 x 1,50 |
| K2500 («88-»99) |  | 6 х 139,7 | 78,1 | ET 31 | M 14 x 1,50 |
| Kalos («02-»08) |  | 4 х 100 | 56,6 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| Lacetti («04- ) |  | 4 х 114,3 | 56,6 | ET 44 | M 12 x 1,50 |
| Lumina («90-»99) |  | 5 х 115 | 70,3 | ET 43 | M 12 x 1,50 |
| Malibu («04- ) |  | 5 х 110 | 65,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 |
| Malibu («65-»85) |  | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 7/16″ |
| Malibu («97-»03) |  | 5 х 115 | 70,3 | ET 43 | M 12 x 1,50 |
| Matiz («05- ) |  | 4 х 114,3 | 69,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| Monte Carlo («01- ) |  | 5 х 115 | 70,3 | ET 52 | M 12 x 1,50 |
| Monte Carlo («69-»81) |  | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 7/16″ |
| Monte Carlo («95-»01) |  | 5 х 115 | 70,3 | ET 43 | M 12 x 1,50 |
| Nova («69-»81) |  | 5 х 120,65 | 70,3 | ET 0 | M 7/16″ |
| Nubira («03- ) |  | 4 х 114,3 | 56,6 | ET 44 | M 12 x 1,50 |
| Rezzo («01- ) |  | 4 х 114,3 | 56,6 | ET 44 | M 12 x 1,50 |
| Silverado («06- ) |  | 6 х 139,7 | 78,1 | ET 31 | M 14 x 1,50 |
| Silverado («99-»05) |  | 6 х 139,7 | 78,1 | ET 31 | M 14 x 1,50 |
| Suburban («06- ) |  | 6 х 139,7 | 78,1 | ET 31 | M 14 x 1,50 |
| Suburban («71-»91) |  | 5 х 127 | 78,1 | ET 8 | M 1/2″ |
| Suburban («92-»05) |  | 6 х 139,7 | 78,1 | ET 31 | M 14 x 1,50 |
| Tacuma («01- ) |  | 4 х 114,3 | 56,6 | ET 44 | M 12 x 1,50 |
| Tahoe («06- ) |  | 6 х 139,7 | 78,1 | ET 31 | M 14 x 1,50 |
| Tahoe («96-»05) |  | 6 х 139,7 | 78,1 | ET 31 | M 14 x 1,50 |
| Trailblazer («01-»06) |  | 6 х 127 | 78,1 | ET 50 | M 12 x 1,50 |
| Trailblazer («07- ) |  | 6 х 127 | 78,1 | ET 50 | M 12 x 1,50 |
| Transport («97-»05) |  | 5 х 115 | 70,3 | ET 52 | M 12 x 1,50 |
| Uplander («05- ) |  | 6 х 115 | 70,3 | ET 45 | M 12 x 1,50 |

**Таблица разболтовки Chrysler**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| 300C 2WD («04- ) |  | 5 х 115 | 71,5 | ET 24 | M 14 x 1,50 |
| 300C AWD («04- ) |  | 5 х 115 | 71,5 | ET 55 | M 14 x 1,50 |
| 300M («98-»04) |  | 5 х 114,3 | 71,5 | ET 43 | M 12 x 1,50 |
| Aspen («07- ) |  | 5 х 139,7 | 78,1 | ET 35 | M 9/16″ |
| Caravan («91-»01) |  | 5 х 114,3 | 71,5 | ET 40 | M 12 x 1,50 |
| Crossfire («91-»01) |  | 5 х 112 | 66,6 | ET 22/ET 35 | B 12 x 1,50 |
| Grand Voyager («07- ) |  | 5 х 127 | 71,5 | ET 40 | M 12 x 1,50 |
| Le Baron |  | 5 х 100 | 57,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| Neon («93-»04) |  | 5 х 100 | 57,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 |
| New Yorker («95-»02) |  | 5 х 114,3 | 71,5 | ET 40 | M 12 x 1,50 |
| Pacifica («03- ) |  | 5 х 127 | 71,5 | ET 51 | M 1/2″ |
| PT Cruiser («00-»07) |  | 5 х 100 | 57,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 |
| Saratoga |  | 5 х 100 | 57,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| Sebring («07- ) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 |
| Sebring («95-»07) |  | 5 х 100 | 57,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 |
| Stratus («95-»00) |  | 5 х 100 | 57,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 |
| Town & Country («01-»07) |  | 5 х 114,3 | 71,5 | ET 43 | M 12 x 1,50 |
| Town & Country («07- ) |  | 5 х 127 | 71,5 | ET 40 | M 12 x 1,50 |
| Vision («93-»99) |  | 5 х 114,3 | 71,5 | ET 40 | M 12 x 1,50 |
| Voyager («01-»07) |  | 5 х 114,3 | 71,5 | ET 43 | M 12 x 1,50 |
| Voyager («07- ) |  | 5 х 127 | 71,5 | ET 40 | M 12 x 1,50 |
| Voyager («88-»91) |  | 5 х 100 | 57,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 |
| Voyager («91-»01) |  | 5 х 114,3 | 71,5 | ET 40 | M 12 x 1,50 |

**Таблица разболтовки Citroen**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| AX Gti («86-»98) | ZA | 4 х 108 | 65,1 | ET 24 | B 12 x 1,25 |
| Berlingo («08- ) |  | 4 х 108 | 65,1 | ET 27 | B 12 x 1,25 |
| Berlingo («96-»08) |  | 4 х 108 | 65,1 | ET 18 | B 12 x 1,25 |
| BX («89-»93) |  | 4 х 108 | 65,1 | ET 24 | B 12 x 1,25 |
| C-crosser («07- ) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 38 | B 12 x 1,25 |
| C1 («05- ) |  | 4 х 100 | 54,1 | ET 39 | B 12 x 1,25 |
| C2 («03- ) |  | 4 х 108 | 65,1 | ET 27 | B 12 x 1,25 |
| C3 («02- ) |  | 4 х 108 | 65,1 | ET 27 | B 12 x 1,25 |
| C4 («04- ) |  | 4 х 108 | 65,1 | ET 27 | B 12 x 1,25 |
| C5 («01-»04) |  | 4 х 108 | 65,1 | ET 27 | B 12 x 1,25 |
| C5 («04-»08) |  | 4 х 108 | 65,1 | ET 27 | B 12 x 1,25 |
| C5 («08- ) |  | 5 х 108 | 65,1 | ET 32 | B 12 x 1,25 |
| C6 («05- ) |  | 5 х 108 | 65,1 | ET 32 | B 12 x 1,25 |
| C8 («02- ) |  | 5 х 98 | 58,1 | ET 27 | B 14 x 1,50 |
| CX («74-»91) |  | 5 х 98 | 58,1 | ET 49 | B 12 x 1,25 |
| Evasion («94-»02) |  | 5 х 98 | 58,1 | ET 27 | B 14 x 1,50 |
| Jumper (Lite) («06- ) |  | 5 х 118 | 71,1 | ET 68 | B 14 x 1,50 |
| Jumper (Lite) («94-»06) |  | 5 х 118 | 71,1 | ET 68 | B 14 x 1,50 |
| Jumper (Stort) («06- ) |  | 5 х 130 | 78,1 | ET 68 | B 16 x 1,50 |
| Jumper (Stort) («94-»06) |  | 5 х 130 | 78,1 | ET 68 | B 16 x 1,50 |
| Jumpy («06- ) |  | 5 х 108 | 65,1 | ET 38 | B 12 x 1,25 |
| Jumpy («96-»06) |  | 5 х 98 | 58,1 | ET 27 | B 14 x 1,50 |
| Nemo («08- ) |  | 4 х 98 | 58,1 | ET 44 | B 12 x 1,25 |
| Saxo («96-»02) | S | 4 х 108 | 65,1 | ET 24 | B 12 x 1,25 |
| Xantia («93-»01) | X1 | 4 х 108 | 65,1 | ET 18 | B 12 x 1,25 |
| XM («89-»01) | Y3/Y4 | 5 х 108 | 65,1 | ET 45 | B 12 x 1,25 |
| Xsara («00-»04) |  | 4 х 108 | 65,1 | ET 27 | B 12 x 1,25 |
| Xsara («97-»00) |  | 4 х 108 | 65,1 | ET 18 | B 12 x 1,25 |
| Xsara Picasso («00-»06) |  | 4 х 108 | 65,1 | ET 27 | B 12 x 1,25 |
| ZX («91-»97) | N2 | 4 х 108 | 65,1 | ET 24 | B 12 x 1,25 |

**Таблица разболтовки Dacia**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| Logan («05- ) |  | 4 х 100 | 60,1 | ET 50 | B 12 x 1,50 |
| Sandero («08- ) |  | 4 х 100 | 60,1 | ET 50 | B 12 x 1,50 |

**Таблица разболтовки Daewoo**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| Espero («95- ) | KLEJA/S | 4 х 100 | 56,6 | ET 49 | B 12 x 1,50 |
| Evanda («03-»04) |  | 4 х 114,3 | 56,6 | ET 44 | M 12 x 1,50 |
| Kalos («02-»04) |  | 4 х 100 | 56,6 | ET 49 | M 12 x 1,50 |
| Lacetti («04-»04) |  | 4 х 114,3 | 56,6 | ET 44 | M 12 x 1,50 |
| Lanos («97-»04) | KLAT | 4 х 100 | 56,6 | ET 49 | B 12 x 1,50 |
| Leganza («97-»03) | KLAV | 5 х 114,3 | 56,6 | ET 49 | M 12 x 1,50 |
| Matiz («98-»04) |  | 4 х 114,3 | 69,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| Nexia («95-»00) | KLETN | 4 х 100 | 56,6 | ET 49 | B 12 x 1,50 |
| Nubira («03-»04) |  | 4 х 114,3 | 56,6 | ET 44 | M 12 x 1,50 |
| Nubira («97-»03) | KLAJ | 4 х 100 | 56,6 | ET 49 | B 12 x 1,50 |
| Rezzo («01-»04) |  | 4 х 114,3 | 56,6 | ET 44 | M 12 x 1,50 |
| Tacuma («01-»04) |  | 4 х 114,3 | 56,6 | ET 44 | M 12 x 1,50 |

**Таблица разболтовки Daihatsu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| Applause («90-»00) | A101 | 4 х 100 | 56,6 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| Charade («03- ) |  | 4 х 100 | 54,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 |
| Charade («90-»99) | G100-G101 | 4 х 100 | 56,6 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| Cuore («03- ) |  | 4 х 100 | 54,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 |
| GranMove («97-»02) |  | 4 х 100 | 56,6 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| Move («97-»02) |  | 4 х 100 | 56,6 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| Sirion («05- ) |  | 4 х 100 | 54,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 |
| Sirion («98-»04) |  | 4 х 100 | 54,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 |
| Terios |  | 5 х 114,3 | 66,6 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| Trevis («06- ) |  | 4 х 100 | 54,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 |
| YRV («01- ) |  | 4 х 100 | 54,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 |

**Таблица разболтовки Dodge**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| Avenger («07- ) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 39 | M 12 x 1,50 |
| Caliber («06- ) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 39 | M 12 x 1,50 |
| Caravan («01-»07) |  | 5 х 114,3 | 71,5 | ET 40 | M 12 x 1,50 |
| Caravan («07- ) |  | 5 х 127 | 71,5 | ET 40 | M 12 x 1,50 |
| Challenger («78- ) |  | 5 х 114,3 | 71,5 | ET 0 | M 1/2″ |
| Charger («82- ) |  | 5 х 114,3 | 71,5 | ET 0 | M 1/2″ |
| Charger («06- ) |  | 5 х 115 | 71,5 | ET 24 | M 14 x 1,50 |
| Coronet |  | 5 х 114,3 | 71,5 | ET 0 | M 1/2″ |
| Dakota («04- ) |  | 5 х 139,7 | 78,1 | ET 26 | M 9/16″ |
| Dakota («97-»04) |  | 6 х 114,3 | 71,5 | ET 30 | M 1/2″ |
| Durango («04- ) |  | 5 х 139,7 | 78,1 | ET 26 | M 9/16″ |
| Durango («98-»04) |  | 6 х 114,3 | 71,5 | ET 30 | M 1/2″ |
| Journey («08- ) |  | 5 х 127 | 71,5 | ET 40 | M 12 x 1,50 |
| Magnum AWD («05- ) |  | 5 х 115 | 71,5 | ET 55 | M 14 x 1,50 |
| Magnum RWD («05- ) |  | 5 х 115 | 71,5 | ET 24 | M 14 x 1,50 |
| Monaco |  | 5 х 114,3 | 71,5 | ET 0 | M 1/2″ |
| Nitro («07- ) |  | 5 х 114,3 | 71,5 | ET 39 | M 1/2″ |
| Pick-up (8-отверстий) («71-»93) |  | 8 х 165 | 117 | ET 0 | M 9/16″ |
| Polara |  | 5 х 114,3 | 71,5 | ET 0 | M 1/2″ |
| RAM 1500 («03- ) |  | 5 х 139,7 | 78,1 | ET 26 | M 9/16″ |
| RAM 1500 («97-»03) |  | 5 х 139,7 | 78,1 | ET 26 | M 1/2″ |
| RAM 2500 («97-»03) |  | 5 х 139,7 | 78,1 | ET 26 | M 1/2″ |
| RAM 3500 («94- ) |  | 8 х 165 | 117 | ET 0 | M 9/16″ |
| RAM SRT10 («03- ) |  | 5 х 139,7 | 78,1 | ET 26 | M 9/16″ |
| Ramcharger («85-»93) |  | 5 х 139,7 | - | ET 1 | M 1/2″ |
| SRT-4 («06- ) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 39 | M 12 x 1,50 |
| St Regis |  | 5 х 114,3 | 71,5 | ET 0 | M 1/2″ |
| Van (5-отверстий)(«85-»93) |  | 5 х 139,7 | - | ET 1 | M 1/2″ |
| Van (8-отверстий)(«85-»93) |  | 8 х 165 | 117 | ET 0 | M 9/16″ |

**Таблица разболтовки Ferrari**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| 308 |  | 5 х 108 |  |  |  |
| 328 |  | 5 х 108 |  |  |  |
| 348 |  | 5 х 108 |  |  |  |
| 456 GTA |  | 5 х 108 | 67,1 |  |  |
| 550 Maranello |  | 5 х 108 | 67,1 |  |  |
| F355 |  | 5 х 108 | 67,1 |  |  |
| F360 |  | 5 х 108 |  |  |  |
| F40 |  | 5 х 108 |  |  |  |
| Testarossa |  | 5 х 108 |  |  |  |

**Таблица разболтовки Fiat**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| 124 |  | 4 х 98 | 58,1 | ET 29 | B 12 x 1,25 |
| 125 |  | 4 х 98 | 58,1 | ET 29 | B 12 x 1,25 |
| 127 |  | 4 х 98 | 58,1 | ET 45 | B 12 x 1,25 |
| 128 |  | 4 х 98 | 58,1 | ET 45 | B 12 x 1,25 |
| 131 |  | 4 х 98 | 58,1 | ET 29 | B 12 x 1,25 |
| 132 |  | 4 х 98 | 58,1 | ET 29 | B 12 x 1,25 |
| 500 («07- ) |  | 4 х 98 | 58,1 | ET 43 | B 12 x 1,25 |
| Albea («07- ) |  | 4 х 98 | 58,1 | ET 43 | B 12 x 1,25 |
| Barchetta («95-»05) |  | 4 х 98 | 58,1 | ET 43 | B 12 x 1,25 |
| Brava («95-»01) |  | 4 х 98 | 58,1 | ET 43 | B 12 x 1,25 |
| Brava («07- ) |  | 4 х 98 | 58,1 | ET 31,5 | B 12 x 1,25 |
| Brava («95-»01) |  | 4 х 98 | 58,1 | ET 43 | B 12 x 1,25 |
| Cinquecento («92- ) | 170 | 4 х 98 | 58,1 | ET 37 | B 12 x 1,25 |
| Coupe («94-»00) |  | 4 х 98 | 58,1 | ET 43 | B 12 x 1,25 |
| Coupe Turbo(«94-»00) |  | 4 х 98 | 58,1 | ET 40 | B 12 x 1,25 |
| Croma(«05-»07) |  | 5 х 110 | 65,1 | ET 41 | B 12 x 1,25 |
| Croma(«07- ) |  | 5 х 110 | 65,1 | ET 41 | B 12 x 1,25 |
| Croma(«85-»90) | 154 | 4 х 98 | 58,1 | ET 43 | B 12 x 1,25 |
| Doblo («01-»05) |  | 4 х 98 | 58,1 | ET 43 | B 12 x 1,25 |
| Doblo («05- ) |  | 4 х 98 | 58,1 | ET 43 | B 12 x 1,25 |
| Ducato («06- ) |  | 5 х 118 | 71,1 | ET 68 | B 14 x 1,50 |
| Ducato («94-»06) |  | 5 х 118 | 71,1 | ET 68 | B 14 x 1,50 |
| Ducato Maxi («06- ) |  | 5 х 130 | 78,1 | ET 68 | B 16 x 1,50 |
| Ducato Maxi («94-»06) |  | 5 х 130 | 78,1 | ET 68 | B 16 x 1,50 |
| Fiorino |  | 4 х 98 | 58,1 | ET 43 | B 12 x 1,25 |
| Fiorino («08- ) |  | 4 х 98 | 58,1 | ET 44 | B 12 x 1,25 |
| Grande Punto («05- ) |  | 4 х 100 | 56,6 | ET 43 | B 12 x 1,50 |
| Idea («04- ) |  | 4 х 98 | 58,1 | ET 43 | B 12 x 1,25 |
| Linea («07- ) |  | 4 х 98 | 58,1 | ET 43 | B 12 x 1,25 |
| Marea («96-»01) |  | 4 х 98 | 58,1 | ET 43 | B 12 x 1,25 |
| Multipla («99- ) |  | 4 х 98 | 58,1 | ET 43 | B 12 x 1,25 |
| Pailo («98- ) |  | 4 х 98 | 58,1 | ET 35 | B 12 x 1,25 |
| Panda («03- ) |  | 4 х 98 | 58,1 | ET 35 | B 12 x 1,25 |
| Panda («84-»97) | 141A-141L | 4 х 98 | 58,1 | ET 41 | B 12 x 1,25 |
| Punto 55 («93-»99) | 176-176C | 4 х 98 | 58,1 | ET 35 | B 12 x 1,25 |
| Punto 75 («93-»99) | 176-176C | 4 х 98 | 58,1 | ET 45 | B 12 x 1,25 |
| Punto («99-»03) | 176-176C | 4 х 98 | 58,1 | ET 35 | B 12 x 1,25 |
| Regata («88-»91) |  | 4 х 98 | 58,1 | ET 45 | B 12 x 1,25 |
| Ritmo («79-»89) |  | 4 х 98 | 58,1 | ET 45 | B 12 x 1,25 |
| Scudo («04-»06) |  | 5 х 98 | 58,1 | ET 31 | B 14 x 1,50 |
| Scudo («06- ) | II | 5 х 108 | 65,1 | ET 38 | B 14 x 1,25 |
| Scudo («96-»04) |  | 5 х 98 | 58,1 | ET 31 | B 14 x 1,50 |
| Seidici («06- ) |  | 5 х 114,3 | 60,1 | ET 50 | B 12 x 1,50 |
| Stilo («01- ) |  | 4 х 98 | 58,1 | ET 43 | B 12 x 1,25 |
| Strada («99- ) |  | 4 х 98 | 58,1 | ET 43 | B 12 x 1,25 |
| Tempra («90- ) | 159 | 4 х 98 | 58,1 | ET 43 | B 12 x 1,25 |
| Tipo («88-»95) |  | 4 х 98 | 58,1 | ET 35 | B 12 x 1,25 |
| Ulysse («02- ) |  | 5 х 98 | 58,1 | ET 31 | B 14 x 1,50 |
| Ulysse («99-»02) |  | 5 х 98 | 58,1 | ET 31 | B 14 x 1,50 |
| Uno («83- ) | 146A | 4 х 98 | 58,1 | ET 45 | B 12 x 1,25 |
| X1/9 | 146A | 4 х 98 | 58,1 | ET 29 | B 12 x 1,25 |

**Таблица разболтовки Ford**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| 500 («05-»08) |  | 5 х 114,3 | 63,4 | ET 52 | M 1/2″ |
| Aerostar («85-»97) |  | 5 х 114,3 | 64,1 | ET 0 | M 1/2″ |
| Bronco («75-»96) |  | 5 х 139,7 | 87,1 | ET 1 | M 1/2″ |
| C-Max («03- ) |  | 5 х 108 | 63,4 | ET 52,5 | M 12 x 1,50 |
| Contour |  | 4 х 108 | 63,4 | ET 47 | M 12 x 1,50 |
| Cougar Coupe («99-»04) |  | 4 х 108 | 63,4 | ET 47,5 | M 12 x 1,50 |
| Crown («60-»72) |  | 5 х 114,3 | 70,3 | ET 0 | M 1/2″ |
| Custom («49-»72) |  | 5 х 114,3 | 70,3 | ET 0 | M 1/2″ |
| Custom («73-»78) |  | 5 х 127 | 78,1 | ET 0 | M 1/2″ |
| Escape («00- ) |  | 5 х 114,3 | 70,3 | ET 50 | M 12 x 1,50 |
| Escort («80- ) |  | 4 х 108 | 63,4 | ET 41 | B 12 x 1,50 |
| Escort («90-»99) |  | 4 х 108 | 63,4 | ET 41 | M 12 x 1,50 |
| Escort RS Cosworth («92-»96) |  | 4 х 108 | 63,4 | ET 25 | M 12 x 1,50 |
| Excursion («99- ) |  | 8 х 170 | 124,9 | ET 10 | M 14 x 2,00 |
| Excursion («05- ) |  | 6 х 135 | 87,1 | ET 44 | M 14 x 2,00 |
| Excursion («97-»03) |  | 5 х 135 | 87,1 | ET 14 | M 14 x 2,00 |
| Explorer ( -»91) |  | 5 х 114,3 | 70,6 | ET 12 | M 1/2″ |
| Explorer («03- ) |  | 5 х 114,3 | 70,3 | ET 44 | M 1/2″ |
| Explorer («91-»02) |  | 5 х 114,3 | 70,6 | ET 12 | M 12 x 1,50 |
| F-150 («05- ) |  | 6 х 135 | 87,1 | ET 44 | M 14 x 2,00 |
| F-150 («48-»96) |  | 5 х 139,7 | 87,1 | ET 1 | M 1/2″ |
| F-150 («97-»04) |  | 5 х 135 | 87,1 | ET 14 | M 14 x 2,00 |
| F-250 («97- ) |  | 8 х 170 | 124,9 | ET 10 | M 14 x 2,00 |
| F-350 («97- ) |  | 8 х 170 | 124,9 | ET 10 | M 14 x 2,00 |
| Fairline |  | 5 х 114,3 | 70,3 | ET 0 | M 1/2″ |
| Fiesta («02-»08) |  | 4 х 108 | 63,4 | ET 47,5 | M 12 x 1,50 |
| Fiesta («08- ) |  | 4 х 108 | 63,4 | ET 47,5 | M 12 x 1,50 |
| Fiesta («76-»83) | JAS-JBS-GFJ-FBD-FVD-FBDP | 4 х 108 | 63,4 | ET 41 | M 12 x 1,50 |
| Fiesta («89-»02) |  | 4 х 108 | 63,4 | ET 41 | M 12 x 1,50 |
| Focus («04- ) |  | 5 х 108 | 63,4 | ET 52,5 | M 12 x 1,50 |
| Focus («98-»04) |  | 4 х 108 | 63,4 | ET 47,5 | M 12 x 1,50 |
| Focus Cab («07- ) |  | 5 х 108 | 63,4 | ET 52,5 | M 12 x 1,50 |
| Focus RS («02-»03) |  | 4 х 108 | 63,4 | ET 42 | M 12 x 1,50 |
| Freestar («04- ) |  | 5 х 114,3 | 63,4 | ET 52 | M 1/2″ |
| Freestyle («05- ) |  | 5 х 114,3 | 63,4 | ET 52 | M 1/2″ |
| Fusion («02- ) |  | 4 х 108 | 63,4 | ET 47,5 | M 12 x 1,50 |
| Galaxie («49-»73) |  | 5 х 114,3 | 70,3 | ET 0 | M 1/2″ |
| Galaxie («73-»78) |  | 5 х 127 | 78,1 | ET 0 | M 1/2″ |
| Galaxy («06- ) |  | 5 х 108 | 63,4 | ET 50 | M 12 x 1,50 |
| Galaxy («95-»06) | WGR | 5 х 112 | 57,1 | ET 55 | B 14 x 1,50 |
| Granada («78-»85) |  | 5 х 112 | 63,4 | ET 38 | M 12 x 1,50 |
| Grand Marquis («90-»01) |  | 5 х 114,3 | 70,6 | ET 12 | M 12 x 1,50 |
| KA («09- ) |  | 4 х 98 | 58,1 | ET 35 | B 12 x 1,25 |
| KA («96-»08) | RBT | 4 х 108 | 63,4 | ET 36 | M 12 x 1,50 |
| KA Sport («03-»08) |  | 4 х 108 | 63,4 | ET 36 | M 12 x 1,50 |
| KA Street («03-»06) |  | 4 х 108 | 63,4 | ET 36 | M 12 x 1,50 |
| Kuga («08- ) |  | 5 х 108 | 63,4 | ET 52,5 | M 12 x 1,50 |
| LTD («49-»74) |  | 5 х 114,3 | 70,3 | ET 0 | M 1/2″ |
| LTD («75-»78) |  | 5 х 127 | 78,1 | ET 0 | M 1/2″ |
| Maverick («00- ) |  | 5 х 114,3 | 70,3 | ET 50 | M 12 x 1,50 |
| Mondeo («00- ) |  | 5 х 108 | 63,4 | ET 52,5 | M 12 x 1,50 |
| Mondeo («93-»00) |  | 4 х 108 | 63,4 | ET 47,5 | M 12 x 1,50 |
| Mustang (4 отверстия) («79-»93) |  | 4 х 108 | 64,1 | ET 22 | M 1/2″ |
| Mustang (5 отверстия) («79-»93) |  | 5 х 114,3 | 70,3 | ET 0 | M 1/2″ |
| Mustang («05- ) |  | 5 х 114,3 | 70,3 | ET 45 | M 1/2″ |
| Mustang («94-»04) |  | 5 х 114,3 | 70,3 | ET 30 | M 12 x 1,50 |
| Orion («85-»90) | AFF | 4 х 108 | 63,4 | ET 41 | B 12 x 1,50 |
| Orion («90-»99) |  | 4 х 108 | 63,4 | ET 41 | M 12 x 1,50 |
| Pick-up (5 отверстий)(«48-»96) |  | 5 х 139,7 | 87,1 | ET 1 | M 1/2″ |
| Pick-up (8 отверстий)( -»96) |  | 8 х 165 | 124,9 | ET 0 | M 9/16″ |
| Probe («93-»98) | ECP-T22 | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 |
| Puma («97-»01) | ECT | 4 х 108 | 63,4 | ET 36 | B 12 x 1,50 |
| Ranchero («65-»84) |  | 5 х 114,3 | 70,3 | ET 0 | M 1/2″ |
| Ranger («02- ) |  | 5 х 114,3 | 70,6 | ET 20 | M 1/2″ |
| Ranger («83-»91) |  | 5 х 114,3 | 70,6 | ET 12 | M 1/2″ |
| Ranger («99- ) |  | 6 х 139,7 | 93,1 | ET 30 | M 12 x 1,50 |
| S-Max («06- ) |  | 5 х 108 | 63,4 | ET 50 | M 12 x 1,50 |
| Scorpio 4×4 («85-»99) | GAE4-GGE4 | 5 х 112 | 63,4 | ET 28 | M 12 x 1,50 |
| Scorpio («85-»94) | GAE-GGE | 5 х 112 | 63,4 | ET 38 | M 12 x 1,50 |
| Scorpio («95-»98) |  | 4 х 108 | 63,4 | ET 47,5 | M 12 x 1,50 |
| Scorpio («95-»99) | GGR-GFR-GNR | 4 х 108 | 63,4 | ET 49 | M 12 x 1,50 |
| Sierra («82-»93) | GBC-GBG-BNG-BNC | 4 х 108 | 63,4 | ET 41 | M 12 x 1,50 |
| Sierra («90-»92) | BFGC4-BFGC | 4 х 108 | 63,4 | ET 41 | M 12 x 1,50 |
| Superduty («99- ) |  | 8 х 170 | 124,9 | ET 10 | M 14 x 2,00 |
| Taunus |  | 4 х 108 | 63,4 | ET 41 | M 12 x 1,50 |
| Taurus («86-»01) |  | 5 х 108 | 63,4 | ET 39 | M 12 x 1,50 |
| Thunderbird («68-»72) |  | 5 х 114,3 | 70,3 | ET 0 | M 1/2″ |
| Thunderbird («73-»78) |  | 5 х 127 | 78,1 | ET 0 | M 1/2″ |
| Thunderbird («89-»98) |  | 5 х 108 | 63,4 | ET 39 | M 12 x 1,50 |
| Torino |  | 5 х 114,3 | 70,3 | ET 0 | M 1/2″ |
| Transit («91- ) |  | 5 х 160 | 65,1 | ET 60 | - |
| Transit Connect («03- ) |  | 5 х 108 | 63,4 | ET 52,5 | M 12 x 1,50 |
| Van (5 отверстий) («48-»96) |  | 5 х 139,7 | 87,1 | ET 1 | M 1/2″ |
| Van (8 отверстий) ( -»96) |  | 8 х 165 | 124,9 | ET 0 | M 9/16″ |
| Windstar («95-»04) | A3 | 5 х 108 | 63,4 | ET 39 | M 12 x 1,50 |
| XL («73-»78) |  | 5 х 127 | 78,1 | ET 0 | M 1/2″ |

**Таблица разболтовки GMC**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| Canyon («04- ) |  | 6 х 139,7 | 99,5 | ET 33 | M 12 x 1,50 |
| Envoy («02- ) |  | 6 х 127 | 78,1 | ET 50 | M 12 x 1,50 |
| Safari («03- ) |  | 6 х 139,7 | 78,1 | ET 31 | M 14 x 1,50 |
| Safari («85-»02) |  | 5 х 127 | 78,1 | ET 8 | M 1/2″ |
| Savanna 2500/3500 («92- ) |  | 8 х 165 | 117 | ET 20 | M 14 x 1,50 |
| Sierra AWD («88- ) |  | 6 х 139,7 | 78,1 | ET 31 | M 14 x 1,50 |
| Sierra RWD («88-»98) |  | 5 х 127 | 78,1 | ET 8 | M 1/2″ |
| Sierra RWD («99- ) |  | 6 х 139,7 | 78,1 | ET 31 | M 14 x 1,50 |
| Yukon («94- ) |  | 6 х 139,7 | 78,1 | ET 31 | M 14 x 1,50 |

**Таблица разболтовки Honda**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| Accord («03- ) |  | 5 х 114,3 | 64,1 | ET 55 | M 12 x 1,50 |
| Accord («82-»90) |  | 4 х 100 | 56,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| Accord («98-»03) |  | 4 х 114,3 | 64,1 | ET 60 | M 12 x 1,50 |
| Accord («98-»03) Type R |  | 5 х 114,3 | 64,1 | ET 55 | M 12 x 1,50 |
| Accord Coupe («98-»01) |  | 5 х 114,3 | 64,1 | ET 55 | M 12 x 1,50 |
| Accord Coupe («98-»01) |  | 5 х 114,3 | 64,1 | ET 55 | M 12 x 1,50 |
| Aerodeck («86-»89) |  | 4 х 100 | 56,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| Aerodeck («91- ) | CE | 4 х 114,3 | 64,1 | ET 50 | M 12 x 1,50 |
| Civic («06- ) |  | 5 х 114,3 | 64,1 | ET 55 | M 12 x 1,50 |
| Civic («80-»83) |  | 4 х 100 | 56,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| Civic («83-»88) |  | 4 х 100 | 56,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 |
| Civic («88-»91) |  | 4 х 100 | 56,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| Civic («91-»06) |  | 4 х 100 | 56,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| Combi («84- ) |  | 4 х 100 | 56,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| Concerto («91-»94) | HW | 4 х 100 | 56,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| CR-V («97- ) |  | 5 х 114,3 | 64,1 | ET 50 | M 12 x 1,50 |
| CRX («92-»99) |  | 4 х 100 | 56,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| Element («05- ) |  | 5 х 114,3 | 64,1 | ET 50 | M 12 x 1,50 |
| FR-V («05- ) |  | 5 х 114,3 | 64,1 | ET 50 | M 12 x 1,50 |
| HR-V («05- ) |  | 5 х 114,3 | 64,1 | ET 50 | M 12 x 1,50 |
| Integra Type R («98-»01) |  | 5 х 114,3 | 64,1 | ET 55 | M 12 x 1,50 |
| Jazz («02- ) |  | 4 х 100 | 56,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| Legend («04- ) |  | 5 х 120 | 64,1 | ET 55 | M 14 x 1,50 |
| Legend («87-»91) | KA3/KA4 | 4 х 114,3 | 64,1 | ET 50 | M 12 x 1,50 |
| Legend («91-»04) |  | 5 х 114,3 | 64,1 | ET 55 | M 12 x 1,50 |
| Logo («99-»02) |  | 4 х 100 | 56,1 | ET 35 | M 12 x 1,50 |
| Odessey («05- ) |  | 5 х 120 | 72,5 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| Prelude («79-»92) | AB-BA2-BA4 | 4 х 100 | 56,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| Prelude («92-»97) | BB1-BB2-BB3 | 4 х 114,3 | 64,1 | ET 50 | M 12 x 1,50 |
| Prelude («97-»00) |  | 5 х 114,3 | 64,1 | ET 55 | M 12 x 1,50 |
| Quintet |  | 4 х 100 | 56,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| Quintet («82-»85) |  | 4 х 100 | 56,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 |
| Ridgeline («05- ) |  | 5 х 120 | 72,5 | ET 45 | M 14 x 1,50 |
| S-2000 Bak («99- ) |  | 5 х 114,3 | 70,1 | ET 55 | M 12 x 1,50 |
| S-2000 Foran («99- ) |  | 5 х 114,3 | 64,1 | ET 55 | M 12 x 1,50 |
| Shuttle ( -»94) |  | 4 х 100 | 56,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 |
| Shuttle («97-»01) |  | 5 х 114,3 | 64,1 | ET 50 | M 12 x 1,50 |
| Stream («01-»06) |  | 5 х 114,3 | 64,1 | ET 50 | M 12 x 1,50 |

**Таблица разболтовки Hummer**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| H2 («02- ) |  | 8 х 165 | 117 | ET 33 | M 14 x 1,50 |
| H3 («05- ) |  | 6 х 139,7 | 99,5 | ET 38 | M 12 x 1,50 |

**Таблица разболтовки Hyundai**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| Accent («00- ) |  | 4 х 100 | 54,1 | ET 46 | M 12 x 1,50 |
| Accent («94-»99) | X3 | 4 х 114,3 | 67,1 | ET 46 | M 12 x 1,50 |
| Ascente | Y2-Y3 | 4 х 114,3 | 67,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| Atos («01- ) |  | 4 х 100 | 54,1 | ET 46 | M 12 x 1,50 |
| Atos («98-»01) |  | 4 х 114,3 | 67,1 | ET 46 | M 12 x 1,50 |
| Confiro | Y2-Y3 | 4 х 114,3 | 67,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| Coupe («02- ) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 46 | M 12 x 1,50 |
| Coupe («96-»01) | RD | 4 х 114,3 | 67,1 | ET 46 | M 12 x 1,50 |
| Elantra («91-»06) | J1 | 4 х 114,3 | 67,1 | ET 46 | M 12 x 1,50 |
| Getz («02-»08) |  | 4 х 100 | 54,1 | ET 46 | M 12 x 1,50 |
| Grandeur («05- ) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 38,5 | M 12 x 1,50 |
| H1 («08- ) |  | 6 х 139,7 | 92 | ET 56 | M 12 x 1,50 |
| H1 («98-»00) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 |
| H1 Starex («01-»07) |  | 5 х 120 | 67,1 | ET 41 | M 14 x 1,50 |
| H100 («94-»01) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 |
| I-10 («08- ) |  | 4 х 100 | 54,1 | ET 46 | M 12 x 1,50 |
| I-20 («09- ) |  | 4 х 100 | 54,1 | ET 46 | M 12 x 1,50 |
| I-30 («07- ) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 46 | M 12 x 1,50 |
| iX55 («09- ) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 41 | M 12 x 1,50 |
| Matrix («01- ) |  | 4 х 114,3 | 67,1 | ET 46 | M 12 x 1,50 |
| Pony («91- ) | X2 | 4 х 114,3 | 67,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| Santa Fe («01-»06) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 46 | M 12 x 1,50 |
| Santa Fe («06- ) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 41 | M 12 x 1,50 |
| Sonata («05- ) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 46 | M 12 x 1,50 |
| Sonata («93-»05) | Y2-Y3 | 4 х 114,3 | 67,1 | ET 46 | M 12 x 1,50 |
| Starex |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 |
| Terracan («02-»07) |  | 6 х 139,7 | 106 | ET 20 | M 12 x 1,50 |
| Trajet («00- ) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 46 | M 12 x 1,50 |
| Tucson («04- ) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 46 | M 12 x 1,50 |
| Veracruz («07- ) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 41 | M 12 x 1,50 |
| XG 25/30 («00-»05) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 46 | M 12 x 1,50 |

**Таблица разболтовки Infiniti**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| EX («08- ) |  | 5 х 114,3 | 66,1 | ET 40 | M 12 x 1,25 |
| FX 35/45 («03- ) |  | 5 х 114,3 | 66,1 | ET 35 | M 12 x 1,25 |
| G 35 («03- ) |  | 5 х 114,3 | 66,1 | ET 40 | M 12 x 1,25 |
| G 37 Coupe («08- ) |  | 5 х 114,3 | 66,1 | ET 40 | M 12 x 1,25 |
| M 35/45 («03- ) |  | 5 х 114,3 | 66,1 | ET 40 | M 12 x 1,25 |
| Q 45 («03- ) |  | 5 х 114,3 | 66,1 | ET 40 | M 12 x 1,25 |
| QX 56 («04- ) |  | 6 х 139,7 | 78,1 | ET 25 | M 12 x 1,25 |

**Таблица разболтовки Isuzu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| Campo («88-»02) |  | 6 х 139,7 | 110 | ET 30 | M 12 x 1,50 |
| Combi |  | 6 х 139,7 | 108,2 | ET 30 | M 12 x 1,50 |
| Combi 4×4 |  | 6 х 139,7 | 108,2 | ET 30 | M 12 x 1,50 |
| D-Max AWD («06- ) |  | 6 х 139,7 | 100 | ET 30 | M 12 x 1,50 |
| Pick-Up |  | 6 х 139,7 | 108,2 | ET 30 | M 12 x 1,50 |
| Trooper ( -»87) |  | 6 х 139,7 | 108,2 | ET 7,5 | M 12 x 1,50 |
| Trooper («87- ) | UBS-UBS13-UBS52 | 6 х 139,7 | 110 | ET 30 | M 12 x 1,50 |

**Таблица разболтовки Iveco**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| Daily («06- ) |  | 6 х 125 | 74,1 | ET 68 | M 14 x 1,50 |
| Daily S2000 («99-»06) |  | 5 х 118 | 71,1 | ET 68 | M 14 x 1,50 |

**Таблица разболтовки Jaguar**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| QDV |  | 5 х 120,65 | 73,8 | ET 33 | M 1/2″ |
| QEV |  | 5 х 120,65 | 73,8 | ET 33 | M 1/2″ |
| S-Type («99-»08) |  | 5 х 108 | 63,4 | ET 60 | M 12 x 1,50 |
| X-Type («01- ) |  | 5 х 108 | 63,4 | ET 60 | M 12 x 1,50 |
| X300 |  | 5 х 120,65 | 73,8 | ET 33 | M 1/2″ |
| XF(«08- ) |  | 5 х 108 | 63,4 | ET 49 | M 12 x 1,50 |
| XJ(«03- ) |  | 5 х 108 | 63,4 | ET 49 | M 12 x 1,50 |
| XJ6(«93-»03) |  | 5 х 120,6 | 74 | ET 33 | M 1/2″ |
| XJ8(«98-»03) |  | 5 х 120,6 | 74 | ET 33 | M 1/2″ |
| XJR(«03- ) |  | 5 х 108 | 63,4 | ET 49 | M 12 x 1,50 |
| XJR(«95-»03) |  | 5 х 120,6 | 74 | ET 33 | M 1/2″ |
| XJS(«91-»96) |  | 5 х 120,6 | 74 | ET 33 | M 1/2″ |
| XK(«06- ) |  | 5 х 108 | 63,4 | ET 49 | M 12 x 1,50 |
| XKR(«06- ) |  | 5 х 108 | 63,4 | ET 49 | M 12 x 1,50 |
| XKR(«98-»04) |  | 5 х 120,6 | 74 | ET 33 | M 1/2″ |

**Таблица разболтовки Jeep**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| Cherokee («02- ) |  | 5 х 114,3 | 71,5 | ET 42 | M 1/2″ |
| Cherokee («84-»01) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 39 | M 12 x 1,50 |
| CJ5 («42-»86) |  | 5 х 139,7 | - | ET 0 | M 1/2″ |
| CJ7 («42-»86) |  | 5 х 139,7 | - | ET 0 | M 1/2″ |
| Comanche («80-»91) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 39 | M 12 x 1,50 |
| Commander («06- ) |  | 5 х 127 | 71,5 | ET 51 | M 1/2″ |
| Compass («06- ) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 39 | M 12 x 1,50 |
| Grand Cherokee («84-»99) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 25 | M 12 x 1,50 |
| Grand Cherokee («99-»05) |  | 5 х 127 | 71,5 | ET 51 | M 1/2″ |
| Grand Cherokee SRT8 («06- ) |  | 5 х 127 | 71,5 | ET 51 | M 1/2″ |
| Patriot («06- ) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 39 | M 12 x 1,50 |
| Wagoneer («84-»91) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 25 | M 12 x 1,50 |
| Wrangler («07- ) |  | 5 х 127 | 71,5 | ET 51 | M 1/2″ |
| Wrangler («87-»06) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 25 | M 12 x 1,50 |

**Таблица разболтовки Kia**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| Carens («00-»06) |  | 4 х 114,3 | 67,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| Carens («06- ) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 46 | M 12 x 1,50 |
| Carnival («06- ) |  | 6 х 139,7 | 92,3 | ET 46 | M 12 x 1,50 |
| Carnival («99-»06) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 46 | M 12 x 1,50 |
| Cee’d («07- ) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 46 | M 12 x 1,50 |
| Cerato («04-»06) |  | 4 х 114,3 | 67,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| Clarus («96-»01) | GC | 4 х 114,3 | 67,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| Credos | GC | 4 х 114,3 | 67,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| Magentis («01-»05) |  | 4 х 114,3 | 67,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| Magentis («05- ) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 46 | M 12 x 1,50 |
| Opirus («03-»07) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 46 | M 12 x 1,50 |
| Opirus («07- ) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 41 | M 12 x 1,50 |
| Picanto («04- ) |  | 4 х 100 | 54,1 | ET 46 | M 12 x 1,50 |
| Pregio («00-»06) |  | 6 х 139,7 | 110 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| Pride («95-»00) |  | 4 х 114,3 | 59,5 | ET 40 | B 12 x 1,50 |
| Pro Cee’d («08- ) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 46 | M 12 x 1,50 |
| Rio («00- ) |  | 4 х 100 | 54,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| Sephia («96-»98) | FA | 4 х 100 | 56,1 | ET 46 | M 12 x 1,50 |
| Shuma («98-»04) |  | 4 х 100 | 56,1 | ET 46 | M 12 x 1,50 |
| Sorento («02- ) |  | 5 х 139,7 | 95,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| Soul («09- ) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 46 | M 12 x 1,50 |
| Sportage («04- ) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 46 | M 12 x 1,50 |
| Sportage («94-»04) |  | 5 х 139,7 | 100 | ET 45 | M 12 x 1,50 |

**Таблица разболтовки Lada**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| 1200 |  | 4 х 98 | 60,3 | ET 29 | B 12 x 1,25 |
| 1500 |  | 4 х 98 | 60,3 | ET 29 | B 12 x 1,25 |
| 1600 |  | 4 х 98 | 60,3 | ET 29 | B 12 x 1,25 |
| 2110 |  | 4 х 98 | 58,6 | ET 40 | B 12 x 1,25 |
| Diva |  | 4 х 98 | 58,6 | ET 40 | B 12 x 1,25 |
| Niva («77- ) |  | 5 х 139,7 |  | ET 57,5 | M 12 x 1,25 |
| Samara | 21081-21082-21083-VAZ2108 | 4 х 98 | 58,6 | ET 40 | B 12 x 1,25 |

**Таблица разболтовки Lancia**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| Dedra («89- ) | 835 | 4 х 98 | 58,1 | ET 43 | B 12 x 1,25 |
| Delta ( -»93) | 831AB0 | 4 х 98 | 58,1 | ET 42 | B 12 x 1,25 |
| Delta («93- ) | 836 | 4 х 98 | 58,1 | ET 43 | B 12 x 1,25 |
| Delta HF Integrale | 836 | 4 х 98 | 58,1 | ET 40 | B 12 x 1,25 |
| Kappa («95- ) | 838 | 5 х 108 | 58,1 | ET 31 | B 12 x 1,25 |
| Prisma («87-»93) | 831AB | 4 х 98 | 58,1 | ET 42 | B 12 x 1,25 |
| Thema («87-»92) | 834 | 4 х 98 | 58,1 | ET 43 | B 12 x 1,25 |
| Y10 («85-»95) | 156 | 4 х 98 | 58,1 | ET 39 | B 12 x 1,25 |
| Zeta («95- ) | 220 | 5 х 98 | 58,1 | - | B 12 x 1,25 |

**Таблица разболтовки Land Rover**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| Discovery II («98-»05) |  | 5 х 120 | 70,1 | ET 57 | M 14 x 1,50 |
| Discovery III («05- ) |  | 5 х 120 | 72,5 | ET 57 | M 14 x 1,50 |
| Freelander II («06- ) |  | 5 х 108 | 63,4 | ET 50 | M 14 x 1,50 |
| Freelander I («98-»06) |  | 5 х 114,3 | 64,1 | ET 46 | M 12 x 1,50 |
| Range Rover III («02- ) |  | 5 х 120 | 72,6 | ET 57 | M 14 x 1,50 |
| Range Rover II («95-»02 ) |  | 5 х 120 | 70,1 | ET 57 | M 14 x 1,50 |
| Range Rover Sport I («05- ) |  | 5 х 120 | 72,6 | ET 57 | M 14 x 1,50 |

**Таблица разболтовки Lexus**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| ES300 (92- ) |  | 5 х 114,3 | 60,1 | ET 50 | M 12×1,50 |
| GS300 (05- ) | S19 | 5 х 114,3 | 60,1 | ET 45 | M 12×1,50 |
| GS300 (91-98) | S1 | 5 х 114,3 | 60,1 | ET 50 | M 12×1,50 |
| GS300 (98-05) | S16 | 5 х 114,3 | 60,1 | ET 50 | M 12×1,50 |
| GS400 (93-98) |  | 5 х 114,3 | 60,1 | ET 50 | M 12×1,50 |
| GS430 (00-05) | S16 | 5 х 114,3 | 60,1 | ET 50 | M 12×1,50 |
| GS430 (05- ) | S19 | 5 х 114,3 | 60,1 | ET 45 | M 12×1,50 |
| GS450h (06- ) | S19 | 5 х 114,3 | 60,1 | ET 45 | M 12×1,50 |
| IS F (08- ) |  | 5 х 114,3 | 60,1 | ET 45 | M 12×1,50 |
| IS200 (98-05) | XE1 | 5 х 114,3 | 60,1 | ET 50 | M 12×1,50 |
| IS220d (06- ) | XE2 | 5 х 114,3 | 60,1 | ET 50 | M 12×1,50 |
| IS250 (06- ) | XE2 | 5 х 114,3 | 60,1 | ET 50 | M 12×1,50 |
| IS300 (00-05) | XE1 | 5 х 114,3 | 60,1 | ET 50 | M 12×1,50 |
| LS400 (90-94) | F1 | 5 х 114,3 | 60,1 | ET 50 | M 12×1,50 |
| LS400 (95-00) | F2 | 5 х 114,3 | 60,1 | ET 50 | M 12×1,50 |
| LS430 (01-07) | F3 | 5 х 114,3 | 60,1 | ET 50 | M 12×1,50 |
| LS460 (06- ) | F4 | 5 х 120 | 60,1 | ET 35 | M 14×1,50 |
| LS600h (07- ) | F4 | 5 х 120 | 60,1 | ET 35 | M 14×1,50 |
| LX470 (93-03) |  | 5 х 150 | 110 | ET 60 | M 14×1,50 |
| RX300 (03-06) | XU2 | 5 х 114,3 | 60,1 | ET 35 | M 12×1,50 |
| RX300 (98-03) | XU1 | 5 х 114,3 | 60,1 | ET 35 | M 12×1,50 |
| RX350 (06- ) | XU3 | 5 х 114,3 | 60,1 | ET 35 | M 12×1,50 |
| RX400h (06- ) | XU3 | 5 х 114,3 | 60,1 | ET 35 | M 12×1,50 |
| SC430 (01- ) | Z4 | 5 х 114,3 | 60,1 | ET 45 | M 12×1,50 |

**Таблица разболтовки Lincoln**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| Continental (88-01) |  | 5 х 108 | 63,4 | ET 42 | M 12×1,50 |
| LS (00-07) |  | 5 х 108 | 63,4 | ET 42 | M 12×1,50 |
| Mark III (70-72) |  | 5 х 114,3 | 70,3 | ET 0 | M 1/2″ |
| Mark IV (70-72) |  | 5 х 114,3 | 70,3 | ET 0 | M 1/2″ |
| Mark IV (80-87) |  | 5 х 114,3 | 70,3 | ET 0 | M 1/2″ |
| Mark LT (06- ) |  | 6 х 135 | 87,1 | ET 44 | M 14×2 |
| Mark VII (84-87) |  | 5 х 114,3 | 70,3 | ET 0 | M 1/2″ |
| Mark VII (88-92) |  | 5 х 114,3 | 70,3 | ET 0 | M 1/2″ |
| Mark VIII (93-98) |  | 5 х 108 | 63,4 | ET 42 | M 12×1,50 |
| MKX (07- ) |  | 5 х 114,3 | 70,6 | ET 54 | M 1/2″ |
| MKZ (07- ) |  | 5 х 114,3 | 70,6 | ET 50 | M 1/2″ |
| Navigator (01-02) |  | 5 х 135 | 70,3 | ET 14 | M 14×2 |
| Navigator (02- ) |  | 6 х 135 | 87,1 | ET 44 | M 14×2 |
| Navigator (97-02) |  | 5 х 135 | 70,3 | ET 14 | M 12×1,75 |
| Towncar (03- ) |  | 5 х 114,3 | 70,6 | ET 54 | M 1/2″ |
| Towncar (86-02) |  | 5 х 114,3 | 70,6 | ET 9 | M 1/2″ |

**Таблица разболтовки Maserati**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| 3200 GT | 8×18/9,5×18 | 5 х 108 | 67,1 | F63,7/B55,5 | B 14×1,50 |

**Таблица разболтовки Mazda**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| 121 (88-91) | DA | 4 х 114,3 | 59,6 | ET 45 | M 12×1,50 |
| 121 (91-96) | DB | 4 х 100 | 54,1 | ET 45 | M 12×1,50 |
| 121 (96- ) | JBSM-JASM | 4 х 108 | 63,4 | ET 41 | M 12×1,50 |
| 2 (03-07) |  | 4 х 108 | 63,4 | ET 47,5 | M 12×1,50 |
| 2 (07- ) |  | 4 х 100 | 54,1 | ET 45 | M 12×1,50 |
| 3 (03- ) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 50 | M 12×1,50 |
| 3 MPS (06- ) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 50 | M 12×1,50 |
| 323 (01-03) |  | 4 х 100 | 54,1 | ET 45 | M 12×1,50 |
| 323 (00-03)5болтов |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 50 | M 12×1,50 |
| 323 (94-98)5болтов |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 50 | M 12×1,50 |
| 323 (81-89) | BW | 4 х 114,3 | 59,6 | ET 45 | M 12×1,50 |
| 323 (89-94) | BG | 4 х 100 | 54,1 | ET 45 | M 12×1,50 |
| 323 (92-94)GT-R |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 45 | M 12×1,50 |
| 323 (94-98) | BA | 4 х 100 | 54,1 | ET 45 | M 12×1,50 |
| 323 (98-01) |  | 4 х 100 | 54,1 | ET 45 | M 12×1,50 |
| 5 (05- ) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 50 | M 12×1,50 |
| 6 (02-08) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 50 | M 12×1,50 |
| 6 (08- ) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 50 | M 12×1,50 |
| 6 MPS (06- ) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 50 | M 12×1,50 |
| 626 (83-87) | GC/GD | 4 х 114,3 | 59,6 | ET 45 | M 12×1,50 |
| 626 (87-91) | GD | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 45 | M 12×1,50 |
| 626 (92-97) | GE/GV | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 45 | M 12×1,50 |
| 626 (97-02) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 50 | M 12×1,50 |
| 929 (82-87) | HB | 4 х 114,3 | 59,6 | ET 40 | M 12×1,50 |
| 929 (87-92) | HC | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 45 | M 12×1,50 |
| CX-7 (07- ) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 50 | M 12×1,50 |
| CX-9 (07- ) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 50 | M 12×1,50 |
| Demio (98-03) |  | 4 х 100 | 54,1 | ET 45 | M 12×1,50 |
| E2000 ( -99) |  | 6 х 139,7 | 93,1 | ET 50 | M 12×1,50 |
| E2000 (00- ) |  | 6 х 139,7 | 93,1 | ET 50 | M 12×1,50 |
| E2200 ( -99) |  | 6 х 139,7 | 93,1 | ET 50 | M 12×1,50 |
| E2200 (00- ) |  | 6 х 139,7 | 93,1 | ET 50 | M 12×1,50 |
| MPV (02-06) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 50 | M 12×1,50 |
| MPV (99-02) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 50 | M 12×1,50 |
| MX3 (91-99) | EC | 4 х 100 | 54,1 | ET 45 | M 12×1,50 |
| MX5 Miata (05- ) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 50 | M 12×1,50 |
| MX5 Miata (90-05) | NA | 4 х 100 | 54,1 | ET 45 | M 12×1,50 |
| MX6 (92-97) | GE6 | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 45 | M 12×1,50 |
| Pick-Up 2WD ( -98) |  | 6 х 139,7 | 93,1 | ET 25 | M 12×1,50 |
| Pick-Up 4WD ( -98) |  | 6 х 139,7 | 93,1 | ET 30 | M 12×1,50 |
| Pick-Up B2500 4WD (99-06) |  | 6 х 139,7 | 93,1 | ET 30 | M 12×1,50 |
| Pick-Up B2600 4WD (99-06) |  | 6 х 139,7 | 93,1 | ET 30 | M 12×1,50 |
| Pick-up BT50 (07- ) |  | 6 х 139,7 | 93,1 | ET 25 | M 12×1,50 |
| Premacy (07- ) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 50 | M 12×1,50 |
| RX7 (83-86) | SA2 | 4 х 114,3 | 56,9 | ET 45 | M 12×1,50 |
| RX8 (03- ) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 50 | M 12×1,50 |
| Tribute (01- ) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 50 | M 12×1,50 |
| Xedos 6 (92-00) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 50 | M 12×1,50 |
| Xedos 9 (92-00) |  | 5 х 114,3 | 67,1 | ET 50 | M 12×1,50 |

**Таблица разболтовки Mercedes**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| 190 («83-»93) | W201 | 5 х 112 | 66,6 | ET 49 | B 12×1,50 |
| A Classe («98-»04) | W168 | 5 х 112 | 66,6 | ET 54 | B 12×1,50 |
| A Classe («04- ) | W169 | 5 х 112 | 66,6 | ET 44 | B 14×1,50 |
| B Classe («05- ) | T245 | 5 х 112 | 66,6 | ET 44 | B 14×1,50 |
| C Classe («00-»04) | W203 | 5 х 112 | 66,6 | ET 37 | B 12×1,50 |
| C Classe («00-»04) | W203 | 5 х 112 | 66,6 | ET 37 | B 12×1,50 |
| C Classe («07- ) | W204 | 5 х 112 | 66,6 | ET 47 | B 14×1,50 |
| C Classe («93-»00) | W202 | 5 х 112 | 66,6 | ET 37 | B 12×1,50 |
| C-Klasse Facelift («04-»07) | W203 | 5 х 112 | 66,6 | ET 37 | B 12×1,50 |
| CL-Coupe («06- ) | W216 | 5 х 112 | 66,6 | ET 43 | B 14×1,50 |
| CL-Coupe («99-»06) | W215 | 5 х 112 | 66,6 | ET 46 | B 14×1,50 |
| CLC («08- ) | CL203 | 5 х 112 | 66,6 | ET 37 | B 12×1,50 |
| CLK («02- ) | W209 | 5 х 112 | 66,6 | ET 37 | B 12×1,50 |
| CLK («97-»02) | W208 | 5 х 112 | 66,6 | ET 37 | B 12×1,50 |
| CLS («04- ) | W219 | 5 х 112 | 66,6 | ET 28 | B 14×1,50 |
| E-Classe («02- ) | W211 | 5 х 112 | 66,6 | ET 37 | B 14×1,50 |
| E-Classe («76-»85) | W123 | 5 х 112 | 66,6 | ET 25 | B 12×1,50 |
| E-Classe («85-»95) | W124 | 5 х 112 | 66,6 | ET 25 | B 12×1,50 |
| E-Classe («95-»02) | W210 | 5 х 112 | 66,6 | ET 37 | B 12×1,50 |
| E-Classe AMG («02-»06) | W211 | 5 х 112 | 66,6 | ET 38 | B 14×1,50 |
| E-Classe Touring («95-»02) | W210 | 5 х 112 | 66,6 | ET 37 | B 12×1,50 |
| G-Classe («79-»91) | W460 | 5 х 130 | 84,1 | ET 63 | B 14×1,50 |
| G-Classe («90- ) | W463 | 5 х 130 | 84,1 | ET 63 | B 14×1,50 |
| G-Classe («91-»00) | W461 | 5 х 130 | 84,1 | ET 63 | B 14×1,50 |
| GL-Classe («06- ) | X164 | 5 х 112 | 66,6 | ET 56 | B 14×1,50 |
| GLK-Classe («08- ) | X204 | 5 х 112 | 66,6 | ET 47 | B 14×1,50 |
| M-Classe («05- ) | W164 | 5 х 112 | 66,6 | ET 56 | B 14×1,50 |
| M-Classe («97-»01) | W163 | 5 х 112 | 66,6 | ET 60 | B 14×1,50 |
| R-Classe («06- ) | W251 | 5 х 112 | 66,6 | ET 56 | B 14×1,50 |
| S-Classe ( -»79) | W116 | 5 х 112 | 66,6 | - | - |
| S-Classe («05- ) | W221 | 5 х 112 | 66,6 | ET 43 | B 14×1,50 |
| S-Classe («79-»91) | W126 | 5 х 112 | 66,6 | ET 25 | B 12×1,50 |
| S-Classe («91-»98) | W140 | 5 х 112 | 66,6 | ET 51 | B 14×1,50 |
| S-Classe («98-»05) | W220 | 5 х 112 | 66,6 | ET 46 | B 14×1,50 |
| SL («01-»08) | R230 | 5 х 112 | 66,6 | ET 35 | B 14×1,50 |
| SL («71-»89) | W107 | 5 х 112 | 66,6 | ET 25 | B 12×1,50 |
| SL («89-»01) | R129 | 5 х 112 | 66,6 | ET 34 | B 12×1,50 |
| SL Facelift («08- ) | R230 | 5 х 112 | 66,6 | ET 35 | B 14×1,50 |
| SLK («04- ) | R171 | 5 х 112 | 66,6 | ET 37 | M 12×1,50 |
| SLK («96-»04) | R170 | 5 х 112 | 66,6 | ET 37 | B 12×1,50 |
| Sprinter («00-»06) |  | 5 х 130 | 84,1 | ET 75 | B 14×1,50 |
| Sprinter («06- ) |  | 5 х 130 | 84,1 | ET 62 | B 14×1,50 |
| Sprinter («95-»99) |  | 5 х 130 | 84,1 | ET 75 | B 14×1,50 |
| Vaneo («02- ) | W414 | 5 х 112 | 84,1 | ET 42 | M 12×1,50 |
| Vito («03- ) | W639 | 5 х 112 | 84,1 | ET 60 | B 14×1,50 |
| Vito («96-»03) | W638 | 5 х 112 | 84,1 | ET 60 | B 14×1,50 |
| Vivano («93- ) | W639 | 5 х 112 | 84,1 | ET 60 | B 14×1,50 |

**Таблица разболтовки Mercury**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| Cougar ( -»81) |  | 5 х 114,3 | 70,3 | ET 0 | M 1/2″ |
| Cougar XR7 («73-»78) |  | 5 х 127 | 78,1 | ET 0 | M 1/2″ |
| Grand Marquis («61-»73) |  | 5 х 114,3 | 70,3 | ET 0 | M 1/2″ |
| Grand Marquis («73-»79) |  | 5 х 127 | 78,1 | ET 0 | M 1/2″ |
| Marauder («61-»73) |  | 5 х 114,3 | 70,3 | ET 0 | M 1/2″ |
| Marauder («73-»79) |  | 5 х 127 | 78,1 | ET 0 | M 1/2″ |
| Marquis ( -»81) |  | 5 х 114,3 | 70,3 | ET 0 | M 1/2″ |
| Monterey («61 -»73) |  | 5 х 114,3 | 70,3 | ET 0 | M 1/2″ |
| Monterey («73 -»79) |  | 5 х 127 | 78,1 | ET 0 | M 1/2″ |

**Таблица разболтовки MG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| TF («01-»05) |  | 4 х 95,25 | 56,6 | ET 28 | M 12 x 1,50 |
| ZR («01-»05) |  | 4 х 100 | 56,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| ZS («01-»05) |  | 4 х 100 | 56,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| ZT («01-»05) |  | 5 х 100 | 56,1 | ET 50 | M 14 x 1,50 |

**Таблица разболтовки Mini**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| Cooper («01-»06) |  | 4 х 100 | 56,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| Cooper Clubman («07- ) |  | 4 х 100 | 56,1 | ET 48 | M 14 x 1,50 |
| Cooper Clubman S («07- ) |  | 4 х 100 | 56,1 | ET 48 | M 14 x 1,50 |
| Cooper II («06- ) |  | 4 х 100 | 56,1 | ET 48 | M 14 x 1,50 |
| Cooper II S («06- ) |  | 4 х 100 | 56,1 | ET 48 | M 14 x 1,50 |
| Cooper S («06- ) |  | 4 х 100 | 56,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 |

**Таблица разболтовки Nissan**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| 100 NX | B13 («91- ) | 4 х 100 | 59,1 | ET 40 | M 12 x 1,25 |
| 180 ZX | - | 4 х 114,3 | 66,1 | ET 35 | M 12 x 1,50 |
| 200 SX | («95- ) | 5 х 114,3 | 66,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 |
| 200 SX | S12-S13 («84-»95) | 4 х 114,3 | 66,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| 240 SX | - | 4 х 114,3 | 66,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| 300 ZX | Z31-Z32 («84-»91) | 5 х 114,3 | 66,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 |
| Almera | N15 («95- ) | 4 х 100 | 59,1 | ET 40 | M 12 x 1,25 |
| Blubird | - | 4 х 114,3 | 66,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| Cherry | N12 («79-»87) | 4 х 114,3 | 66,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 |
| King Cab 4×4 | - | 6 х 139,7 | 108,2 | ET 30 | M 12 x 1,50 |
| Laurel | - | 4 х 114,3 |  | ET 10 |  |
| Laurel | - | 5 х 114,3 | 66,1 | ET 20 |  |
| Maxima | J30 («88-»95) | 5 х 114,3 | 66,1 | ET 35 | M 12 x 1,50 |
| Maxima QX | A32-R32 («95- ) | 5 х 114,3 | 66,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 |
| Micra | K10-K11 («85-»93- ) | 5 х 100 | 59,1 | ET 40 | M 12 x 1,25 |
| Patrol | K160-K260-W160-W260-Y60A 81-85-90 («81-»85-»90 ) | 6 х 139,7 | 108,2 | ET 30 | M 12 x 1,50 |
| Praire | M11 («87- ) | 4 х 114,3 | 66,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 |
| Praire | M11 («87-»89) | 4 х 114,3 | 66,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| Primera | P11-W10 («90- ) | 4 х 114,3 | 66,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| Primera | P10 («90-»96) | 4 х 114,3 | 66,1 | ET 45 | M 12 x 1,25 |
| Serena | C23 («92- ) | 5 х 114,3 |  |  |  |
| Silvia |  | 4 х 114,3 | 66,1 | ET 35 | M 12 x 1,50 |
| Stanza | U11-WU11-T12-T72 | 4 х 114,3 | 66,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
| Sunny | B11 («82-»86) | 4 х 114,3 | 66,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 |
| Sunny | B12-B12A-N13-N13A-Y10L-Y10-N14 («86-»91- ) | 4 х 100 | 59,1 | ET 40 | M 12 x 1,25 |
| Terrano | WD21-MD21-R20 («85-»87-»93- ) | 6 х 139,7 | 108,2 | ET 30 | M 12 x 1,50 |
| Vanette |  | 4 х 114,3 | 66,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 |

**Таблица разболтовки Opel**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| Agila | A («00-»08) | 4 х 100 | 54,1 | ET 45 | M 12 x 1,25 |
| Agila | B («08- ) | 4 х 100 | 54,1 | ET 45 | 12 x 1,25 |
| Antara | A («06- ) | 5 х 115 | 70,3 | ET 46 | 12 x 1,50 |
| Ascona | B («75-»81) | 4 х 100 | 57,1 | ET 37 | 12 x 1,50 |
| Ascona | C («81-»88) | 4 х 100 | 56,6 | ET 49 | 12 x 1,50 |
| Ascona | A («70-»75) | 4 х 100 | 57,1 | ET 37 | 12 x 1,50 |
| Astra | H («04-»09) | 5 х 110 | 65,1 | ET 35 | 12 x 1,50 |
| Astra | H («04-»09) | 4 х 100 | 56,6 | ET 39 | 12 x 1,50 |
| Astra | F («91-»98) | 4 х 100 | 56,6 | ET 49 | 12 x 1,50 |
| Astra | G («98-»04) 1,6 | 4 х 100 | 56,6 | ET 39 | 12 x 1,50 |
| Astra | G («98-»04) 1,8 | 5 х 110 | 65,1 | ET 49 | 12 x 1,50 |
| Calibra | A («90-»97) | 4 х 100 | 56,6 | ET 49 | 12 x 1,50 |
| Calibra | A («89-»97) | 5 х 110 | 65,1 | ET 49 | 12 x 1,50 |
| Campo | A («88-»03)(2WD) | 6 х 139,7 | 108,2 | ET 30 | 12 x 1,50 |
| Campo | A («88-»03)(4WD) | 6 х 139,7 | 110 | ET 38 | 12 x 1,50 |
| Corsa | C («01-»06) | 5 х 110 | 65,1 | ET 49 | 12 x 1,50 |
| Corsa | B («93-»00) | 4 х 100 | 56,6 | ET 49 | 12 x 1,50 |
| Corsa | D («06- ) | 4 х 100 | 56,6 | ET 39 | 12 x 1,50 |
| Corsa | D («06- ) | 5 х 110 | 65,1 | ET 35 | 12 x 1,50 |
| Corsa | C («00-»06) | 4 х 100 | 56,6 | ET 49 | 12 x 1,50 |
| Frontera | A («95-»04) | 6 х 139,7 | 110 | ET 38 | 12 x 1,50 |
| GT | B («06-»09) | 5 х 110 | 65,1 | ET 50 | 12 x 1,50 |
| Insignia | A («08- ) | 5 х 120 | 67,1 | ET 41 | 14 x 1,50 |
| Kadett | D («79-»84) | 4 х 100 | 56,6 | ET 49 | 12 x 1,50 |
| Kadett | E («84-»91) | 4 х 100 | 56,6 | ET 49 | 12 x 1,50 |
| Kadett | A («73-»80) | 4 х 100 | 57,1 | ET 37 | 12 x 1,50 |
| Manta | A («75-»88) | 4 х 100 | 57,1 | ET 37 | 12 x 1,50 |
| Manta | B («70-»75) | 4 х 100 | 57,1 | ET 37 | 12 x 1,50 |
| Meriva | A («03- ) | 4 х 100 | 56,6 | ET 39 | 12 x 1,50 |
| Meriva | A («03- ) | 5 х 110 | 65,1 | ET 49 | 12 x 1,50 |
| Meriva | A («03- ) | 5 х 110 | 65,1 | ET 49 | 12 x 1,50 |
| Monterey | B («92-»95) | 6 х 139,7 | 110 | ET 38 | 12 x 1,50 |
| Movano | A («00-»03) | 5 х 130 | 89,1 | ET 66 | 14 x 1,50 |
| Omega | A («86-»94) | 5 х 110 | 65,1 | ET 33 | 12 x 1,50 |
| Omega | B («94-»03) | 5 х 110 | 65,1 | ET 33 | 12 x 1,50 |
| Rekord | D («72-»77) | 4 х 100 | 57,1 | ET 37 | 12 x 1,50 |
| Rekord | E («77-»86) | 4 х 100 | 57,1 | ET 37 | 12 x 1,50 |
| Senator | B («88-»94) | 5 х 110 | 65,1 | ET 39 | 12 x 1,50 |
| Sintra | A («97-»99) | 5 х 115 | 70,3 | ET 52 | 12 x 1,50 |
| Tigra | A («94-»00) | 4 х 100 | 56,6 | ET 49 | 12 x 1,50 |
| Tigra | TwinTop(«04-»03) | 4 х 100 | 56,6 | ET 39 | 12 x 1,50 |
| Vectra | A («88-»95) | 4 х 100 | 56,6 | ET 49 | 12 x 1,50 |
| Vectra | A («93-»95) | 5 х 110 | 65,1 | ET 49 | 12 x 1,50 |
| Vectra | B («99-»02) | 5 х 110 | 65,1 | ET 49 | 12 x 1,50 |
| Vectra | B («95-»98) | 4 х 100 | 56,6 | ET 39 | 12 x 1,50 |
| Vectra | C («02-»08) | 5 х 110 | 65,1 | ET 35 | 12 x 1,50 |
| Vivaro | A («01- ) | 5 х 118 | 71,1 | ET 50 | 14 x 1,50 |
| Zafira | A («99-»05) | 5 х 110 | 65,1 | ET 49 | 12 x 1,50 |
| Zafira | B («05- ) | 5 х 110 | 65,1 | ET 35 | 12 x 1,50 |

**Таблица разболтовки Peugeot**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| 106 («82-»92) | 1A-1C | 4 х 108 | 65,1 | ET 20 | 12 x 1,25 |
| 205 («83-»87-»90) | 741A,B,C-20C,D | 4 х 108 | 65,1 | ET 20 | 12 x 1,25 |
| 206 («98- ) | - | 4 х 108 | 65,1 | ET 20 | 12 x 1,25 |
| 305 | - | 4 х 108 | 65,1 | ET 20 | 12 x 1,25 |
| 306 («93-»94-»97- ) | 7-7A-7D | 4 х 108 | 65,1 | ET 18 | 12 x 1,25 |
| 309 («85-»89- ) | 10A-10C-3C-3A | 4 х 108 | 65,1 | ET 20 | 12 x 1,25 |
| 405 («87-»92-»95) | 15B-4B-15E-4E | 4 х 108 | 65,1 | ET 20 | 12 x 1,25 |
| 406 («95- ) | 8D | 4 х 108 | 65,1 | ET 18 | 12 x 1,25 |
| 605 («90- ) | 6B | 5 х 108 | 65,1 | ET 44 | 12 x 1,25 |
| 806 («94- ) | 221-EWG | 5 х 98 | 58,1 | ET 31 | 14 x 1,50 |
| Boxter | - | 5 х 118 |  |  |  |
| Expert («96- ) | - | 5 х 98 | 58,1 | ET 31 | 14 x 1,50 |
| Partner («96- ) | - | 4 х 108 |  | ET 18 | 12 x 1,25 |

**Таблица разболтовки Porsche**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| 911 («63-»89) | 911 | 5 х 130 | 71,6 | ET 23/ET 15 | M 14 x 1,50 |
| 911 («89-»95) | 964 | 5 х 130 | 71,6 | ET 50 | M 14 x 1,50 |
| 911 Turbo («75-»89) | 930 | 5 х 130 | 71,6 | ET 23/ET 15 | M 14 x 1,50 |
| 911 Turbo («75-»89) | 930 | 5 х 130 | 71,6 | ET 23/ET 15 | M 14 x 1,50 |
| 912 («65-»69) | 912 | 5 х 130 | 71,6 | ET 23/ET 15 | M 14 x 1,50 |
| 914/4 («70-»76) | 914 | 4 х 130 | - | - | - |
| 914/6 («70-»72) | 914 | 5 х 130 | 71,6 | ET 23/ET 15 | M 14 x 1,50 |
| 924 («76-»87) | 924 | 4 х 108 | 57,1 | ET 20 | B 14 x 1,50 |
| 924 Turbo («78- ) | 931 | 5 х 130 | 71,6 | ET 52/48 | M14 x 1,50 |
| 924S («86-»88) | 924S | 5 х 130 | 71,6 | ET 52/48 | M14 x 1,50 |
| 928 («77-»81) | 928 | 5 х 130 | 71,6 | ET 52/48 | M14 x 1,50 |
| 928S («77-»81) | 928 | 5 х 130 | 71,6 | ET 52/48 | M14 x 1,50 |
| 928S4 ( -»90) | 928 | 5 х 130 | 71,6 | ET 52/48 | M14 x 1,50 |
| 944 («82-»87) | 944 | 5 х 130 | 71,6 | ET 23/15 | M14 x 1,50 |
| 944 («87-»89) | 944 | 5 х 130 | 71,6 | ET 52/48 | M14 x 1,50 |
| 944 Turbo («86-»87) | 951 | 5 х 130 | 71,6 | ET 23/15 | M14 x 1,50 |
| 944 Turbo («87-»91) | 951 | 5 х 130 | 71,6 | ET 52/48 | M14 x 1,50 |
| 944S («87-»90) | 951 | 5 х 130 | 71,6 | ET 52/48 | M14 x 1,50 |
| 959 («87-»88) | 959 | 5 х 130 | 71,6 | ET 52/48 | M14 x 1,50 |
| 964 Turbo («91-»94) | 965 | 5 х 130 | 71,6 | ET 52/48 | M14 x 1,50 |
| 968 («92-»95) | 968 | 5 х 130 | 71,6 | ET 52/48 | M14 x 1,50 |
| 986 Boxster («97- ) | 986 | 5 х 130 | 71,6 | ET 52/48 | B14 x 1,50 |
| 986 Boxster S («99- ) | 986 | 5 х 130 | 71,6 | - | B14 x 1,50 |
| 993 («94-»97) | 993 | 5 х 130 | 71,6 | ET 52/48 | B14 x 1,50 |
| 996 («97- ) | 996 | 5 х 130 | 71,6 | ET 52/48 | B14 x 1,50 |
| 996 GT3 («99- ) | 996 | 5 х 130 | 71,6 | - | B14 x 1,50 |
| Cayenne («02- ) | 955 | 5 х 130 | 71,6 | ET53 | M14 x 1,50 |

**Таблица разболтовки Renault**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| Charmade | - | 4 х 100 | 60,1 | ET 36 | B 12 x 1,50 |
| Clio («90- ) | B/C 57 | 4 х 100 | 60,1 | ET 36 | B 12 x 1,50 |
| Espace («83-»90-»97- ) | J63-J11-J13 | 4 х 100 | 60,1 | ET 36 | B 12 x 1,50 |
| Espace V6 («83-»90-»97- ) | J63 | 5 х 108 | 60,1 | ET 42 | B 14 x 1,50 |
| Express | - | 4 х 100 | 60,1 | ET 36 | B 12 x 1,50 |
| Kangoo («98- ) | - | 4 х 100 | 60,1 | ET 36 | B 12 x 1,50 |
| Laguna («94- ) | B56-K56 | 4 х 100 | 60,1 | ET 50 | B 12 x 1,50 |
| Laguna 2.0 16V («94- ) | B56 | 5 х 108 | 60,1 | ET 50 | B 14 x 1,50 |
| Laguna 3.0 16V («94- ) | - | 5 х 108 | 60,1 | ET 50 | B 14 x 1,50 |
| Megane Cabrio («96- ) | BA | 4 х 100 | 60,1 | ET 36 | B 12 x 1,50 |
| Megane Coach («96- ) | DA | 4 х 100 | 60,1 | ET 36 | B 12 x 1,50 |
| Megane Classic («97- ) | LA | 4 х 100 | 60,1 | ET 36 | B 12 x 1,50 |
| Megane Scenic («97- ) | JA | 4 х 100 | 60,1 | ET 36 | B 12 x 1,50 |
| R11 | B/C37 | 4 х 100 | 60,1 | ET 36 | B 12 x 1,50 |
| R19 («88-»89-»92- ) | B/C53-L53-D53CAB-X53 | 4 х 100 | 60,1 | ET 36 | B 12 x 1,50 |
| R21 («86-»94) | L48-K48- | 4 х 100 | 60,1 | ET 36 | B 12 x 1,50 |
| R25 | B29 | 4 х 100 | 60,1 | ET 36 | B 12 x 1,50 |
| R5 («84-»93) | BC40-BC40S | 4 х 100 | 60,1 | ET 36 | B 12 x 1,50 |
| R9 | Renault 9 | 4 х 100 | 60,1 | ET 36 | B 12 x 1,50 |
| Safrane («92- ) | B54 | 4 х 100 | 60,1 | ET 36 | B 12 x 1,50 |
| Safrane V6 («92- ) | B54 | 5 х 108 | 60,1 | ET 42 | B 14 x 1,50 |
| Twingo («93- ) | C06 | 4 х 100 | 60,1 | ET 36 | B 12 x 1,50 |

**Таблица разболтовки Rover**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| 200 Serie | RF-XW | 4×100 | 56,1 | ET 45 | M12x1,50 |
| 400 Serie | RT | 4×100 | 56,1 | ET 45 | M12x1,50 |
| 600 Serie | RH | 4×114,3 | 64,1 | ET 50 | M12x1,50 |
| 75 | - | 5×100 | 56,1 | ET 50 | - |
| 800 Serie | RS-XS | 4-114,3 | 64,1 | ET 50 | M12x1,50 |
| Concerto | HW | 4-100 | 56,1 | ET 45 | M12x1,50 |
| MGF (96- ) | RD | 4-095,25 | 56,6 | ET 28 | - |

**Таблица разболтовки Saab**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| 9-3 (98- ) | - | 5×110 | 65,1 | ET 49 | B12x1,50 |
| 90 | - | 4×114,3 | 71,5 | ET 45 | M1/2″ |
| 900 ( -88) | - | 4×114,3 | 71,5 | ET 40 | M1/2″ |
| 900 (88-93) | - | 4×108 | 65,1 | ET 39 | B14x1,50 |
| 900 (94-98) | - | 5×110 | 65,1 | ET 49 | B12x1,50 |
| 9000 | - | 4-108 | 56,1 | ET 33 | B14x1,50 |
| 99 ( -87) | - | 4×114,3 | 71,5 | ET 45 | M1/2″ |

**Таблица разболтовки Seat**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| Alhambra (96- ) | 7MS | 5×112 | 57,1 | ET 55 | B14x1,50 |
| Arosa (97- ) | 6H | 4×100 | 57,1 | ET 45 | B12x1,50 |
| Cordoba (94- ) | 6K/C | 4×100 | 57,1 | ET 45 | B12x1,50 |
| Golia | - | 4×98 | 58,1 | ET 45 | B12x1,25 |
| GTI (94- ) | - | 4×100 | 57,1 | ET 45 | B12x1,50 |
| Ibiza (84-93) | 021A | 4×98 | 58,1 | ET 45 | B12x1,25 |
| Ibiza (93- ) | 6K | 4×100 | 57,1 | ET 45 | B12x1,50 |
| Inca (95- ) | 9KS-KSF | 4×100 | 57,1 | ET 45 | B12x1,50 |
| Malaga | 023A | 4×98 | 58,1 | ET 45 | B12x1,25 |
| Marbella | 028 | 4×98 | 58,1 | ET 45 | B12x1,25 |
| Ronda | 022 | 4×98 | 58,1 | ET 45 | B12x1,25 |
| Toledo (91-97) | 1L | 4×100 | 57,1 | ET 45 | B12x1,50 |
| Vario | - | 4×100 | 57,1 | ET 45 | B12x1,50 |

**Таблица разболтовки Ssang Young**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| Family | - | 6×139,7 | 108,2 | ET 15 | M12x1,50 |
| Musso 602EL | - | 6×139,7 | 108,2 | ET 15 | M12x1,50 |
| Musso E32 | - | 6×139,7 | 108,2 | ET 15 | M12x1,50 |

**Таблица разболтовки Subaru**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| E10 | - | 4×100 | 59,1 | ET 45 | M12x1,25 |
| Forester | - | 5×100 | 56,1 | ET 55 | M12x1,25 |
| Impreza | GFC | 5×100 | 56,1 | ET 55 | M12x1,25 |
| Justy (89-94) | - | 4×100 | 59,1 | ET 45 | M12x1,25 |
| Justy (95- ) | JMA | 4×114,3 | 60,1 | ET 45 | M12x1,25 |
| Legacy | - | 5×100 | 56,1 | ET 55 | M12x1,25 |
| Outback | - | 5×100 | 56,1 | ET 55 | M12x1,25 |
| Trendy | - | 4×100 | 59,1 | ET 45 | M12x1,25 |
| Trendy | - | 4×100 | 59,1 | ET 45 | M12x1,25 |

**Таблица разболтовки Suzuki**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| Baleno (95- ) | EG | 4×100 | 54,1 | ET 45 | M12x1,25 |
| Grand Vitara (98- ) | - | 5×139,7 | - | ET 5 | M12x1,25 |
| GTI (88- ) | - | 4×114,3 | 60,1 | ET 45 | M12x1,25 |
| GXI (88- ) | - | 4×114,3 | 60,1 | ET 45 | M12x1,25 |
| Jimny | - | 5×139,7 | 60,1 | ET 45 | M12x1,25 |
| Liana (01- ) | - | 4×100 | 54,1 | ET 45 | M12x1,25 |
| LJ80 | - | 5×139,7 |  | ET 10 | M12x1,25 |
| Samurai (88- ) | SJ | 5×139,7 | - | ET 10 | M12x1,25 |
| SJ410 | - | 5×139,7 | - | ET 10 | M12x1,25 |
| SJ413 | - | 5×139,7 | - | ET 10 | M12x1,25 |
| Swift (88- ) | MA-EA | 4×114,3 | 60,1 | ET 45 | M12x1,25 |
| Vitara (88- ) | ET | 5×139,7 | - | ET 25 | M12x1,25 |
| Wagon R | - | 4×100 | 54,1 | ET 45 | M12x1,25 |

**Таблица разболтовки Toyota**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| 4 Runner (89- ) | N13 | 6×139,7 | 110 | ET 30 | M12x1,50 |
| Avensis (98- ) | - | 5×100 | 54,1 | ET 39 | M12x1,50 |
| Camry (87-91) | V2 | 5×100 | 54,1 | ET 39 | M12x1,50 |
| Camry (91-96) | V10-V10W | 5×114,3 | 60,1 | ET 45 | M12x1,50 |
| CarinaI (84-88) | T15 | 4×100 | 54,1 | ET 45 | M12x1,50 |
| CarinaI (84-88) | T15 | 5×100 | 54,1 | ET 39 | M12x1,50 |
| CarinaII (88-92) | T17 | 4×100 | 54,1 | ET 45 | M12x1,50 |
| CarinaII (88-92) | T17 | 5×100 | 54,1 | ET 39 | M12x1,50 |
| Carina E(92- ) | T19-T19U | 5×100 | 54,1 | ET 39 | M12x1,50 |
| Carina (98- ) | - | 5×100 | 54,1 | ET 39 | M12x1,50 |
| Celica ( -86) | - | 4×114,3 |  | ET 27 | M12x1,50 |
| Celica (86-90) | T16-T16F | 5×100 | 54,1 | ET 39 | M12x1,50 |
| Celica 1,6 (86-90) | T16-T16F | 4×100 | 54,1 | ET 45 | M12x1,50 |
| Celica 1,6 (90-94) | T18 | 4×100 | 54,1 | ET 45 | M12x1,50 |
| Celica 2,0 (90-94) | T18-T18C | 5×100 | 54,1 | ET 39 | M12x1,50 |
| Celica 4WD (90-94) | T18F | 5×100 | 54,1 | ET 39 | M12x1,50 |
| Celica (94- ) | T20 | 5×100 | 54,1 | ET 39 | M12x1,50 |
| Corolla (83-87) | E8-E8B | 4×100 | 54,1 | ET 45 | M12x1,50 |
| Corolla (87-92) | E9-E9F | 4×100 | 54,1 | ET 45 | M12x1,50 |
| Corolla (92-97) | E10 | 4×100 | 54,1 | ET 45 | M12x1,50 |
| Corolla (97- ) | E11 | 4×100 | 54,1 | ET 45 | M12x1,50 |
| Crown | - | 5×114,3 | 67,1 | ET 35 | M12x1,50 |
| FDL | - | 4×114,3 |  | ET 27 | M12x1,50 |
| FDX | - | 4×114,3 |  | ET 27 | M12x1,50 |
| Funtime | - | 4×100 | 54,1 | ET 45 | M12x1,50 |
| HI ACE ( -93) | - | 5×114,3 | 67,1 | ET 35 | M12x1,50 |
| HI ACE (94-95) | - | 5×114,3 | 67,1 | ET 29 | M12x1,50 |
| HI ACE 2WD (95- ) | - | 6×139,7 | 110 | ET 29 | M12x1,50 |
| HI ACE 4WD (95- ) | - | 6×139,7 | 110 | ET 29 | M12x1,50 |
| HI LUX ( -86) | - | 6×139,7 | 110 | ET 0 | M12x1,50 |
| HI LUX 2WD (86- ) | - | 5×114,3 | 67,1 | ET 35 | M12x1,50 |
| HI LUX (89- ) | N8 | 6×139,7 | 110 | ET 30 | M12x1,50 |
| Land Cruiser (81-90) | J6-J7 | 6×139,7 | 110 | ET 0 | M12x1,50 |
| Land Cruiser (90- ) | J8 | 6×139,7 | 110 | ET 13 | M12x1,50 |
| Litle-Ace | - | 4×114,3 |  | ET 27 | M12x1,50 |
| Model F | - | 4×114,3 |  | ET 27 | M12x1,50 |
| MR2 (85-90) | W1 | 4×100 | 54,1 | ET 39 | M12x1,50 |
| MR2 (90- ) | W2-W20 | 5×114,3 | 60,1 | ET 45 | M12x1,50 |
| Paseo (96- ) | L5 | 4×100 | 54,1 | ET 45 | M12x1,50 |
| Picnic (97- ) | XM1 | 5×114,3 | 60,1 | ET 45 | M12x1,50 |
| Previa (90- ) | CR-R | 5×114,3 | 60,1 | ET 50 | M12x1,50 |
| RAV 4 (90- ) | XA | 5×114,3 | 60,1 | ET 45 | M12x1,50 |
| Starlet (85-96) | P7-P8 | 4×100 | 54,1 | ET 45 | M12x1,50 |
| Starlet (96- ) | P9 | 4×100 | 54,1 | ET 39 | M12x1,50 |
| Supra (86-93) | A7 | 5×114,3 | 60,1 | ET 37 | M12x1,50 |
| Supra (93- ) | A8 | 5×114,3 | 60,1 | ET 50 | M12x1,50 |
| Tercel 4WD (83- ) | L25-L2 | 4×100 | 54,1 | ET 45 | M12x1,50 |
| Yaris (98- ) | - | 4×100 | 54,1 | ET 45 | M12x1,50 |

**Таблица разболтовки Volkswagen**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| Bora 4 (99-01) | 1J | 5×100 | 57,1 | ET 38 | B14x1,50 |
| Caddy 4 (04- ) | 2K | 5×112 | 57,1 | ET 47 | B14x1,50 |
| Caddy (82-95) | 147 | 4×100 | 57,1 | ET 43 | B12x1,50 |
| Corrado (87-91) | - | 4×100 | 57,1 | ET 38 | B12x1,50 |
| Corrado (91- ) | - | 5×100 | 57,1 | ET 43 | B14x1,50 |
| Derby (74-81) | - | 4×100 | 57,1 | ET 43 | B12x1,50 |
| Derby (81-90) | - | 4×100 | 57,1 | ET 43 | B12x1,50 |
| Fox (05- ) | 5Z | 5×100 | 57,1 | ET 43 | B14x1,50 |
| Golf 1 (74-83) | - | 4×100 | 57,1 | ET 45 | B12x1,50 |
| Golf 2 (83-91) | - | 4×100 | 57,1 | ET 38 | B12x1,50 |
| Golf 3 (91-97) | 1HX | 4×100 | 57,1 | ET 38 | B12x1,50 |
| Golf 3 (92-97) | GTI — 1HX | 5×100 | 57,1 | ET 43 | B14x1,50 |
| Golf 3 (92-97) | VR6 — 1HX | 5×100 | 57,1 | ET 43 | B14x1,50 |
| Golf 4 (97- ) | 1JO | 5×100 | 57,1 | ET 38 | B14x1,50 |
| Golf 5 (03-08) | 1K | 5×112 | 57,1 | ET 47 | B14x1,50 |
| Golf 6 (08- ) | 5K | 5×112 | 57,1 | ET 47 | B14x1,50 |
| Golf Cross 6 (07- ) | 5M | 5×112 | 57,1 | ET 47 | B14x1,50 |
| Jetta 1 (74-84) | - | 4×100 | 57,1 | ET 45 | B12x1,50 |
| Jetta 2 (83- ) | 19E | 4×100 | 57,1 | ET 38 | B12x1,50 |
| Lupo (98- ) | 19E | 4×100 | 57,1 | ET 43 | B12x1,50 |
| New Beetle (98- ) | - | 5×100 | 57,1 | ET 38 | B14x1,50 |
| Passat (73-80) | - | 4×100 | 57,1 | ET 45 | B12x1,50 |
| Passat (73-80) | - | 4×100 | 57,1 | ET 45 | B12x1,50 |
| Passat (80-96) | 32B/33/35i | 4×100 | 57,1 | ET 38 | B12x1,50 |
| Passat (92-96) | 35i (100+ kw) | 5×100 | 57,1 | ET 43 | B14x1,50 |
| Passat (96- ) | 3B | 5×112 | 57,1 | ET 45 | B14x1,50 |
| Polo 1 (74-81) | - | 4×100 | 57,1 | ET 43 | B12x1,50 |
| Polo 2 (81-90) | - | 4×100 | 57,1 | ET 43 | B12x1,50 |
| Polo 3 (90-94) | - | 4×100 | 57,1 | ET 43 | B12x1,50 |
| Polo 4 (01- ) | 9N | 5×100 | 57,1 | ET 43 | B14x1,50 |
| Polo 4 (94- ) | 6N-6NF | 4×100 | 57,1 | ET 43 | B12x1,50 |
| Polo Cross (06- ) | - | 5×100 | 57,1 | ET 43 | B14x1,50 |
| Sharan (95- ) | 7M | 5×112 | 57,1 | ET 55 | B14x1,50 |
| Sharan (95- ) | 7M | 5×112 | 57,1 | ET 55 | B14x1,50 |
| Sirocco (74-81) | - | 4×100 | 57,1 | ET 45 | B12x1,50 |
| Sirocco (81-89) | - | 4×100 | 57,1 |  | B12x1,50 |
| Taro 2WD (89- ) | - | 5×114,3 | 67,1 | ET 35 | B12x1,50 |
| Taro 4WD (89- ) | - | 6×139,7 | 108,2 | ET 30 | B12x1,50 |
| Touran Cross (07- ) | 1T | 5×112 | 57,1 | ET 47 | B14x1,50 |
| Transporter (03- ) | T5 | 5×120 | 65,1 | ET 51 | B14x1,50 |
| Transporter Buss ( -91) | T2 | 5×112 | 57,1 | ET 40 | B14x1,50 |
| Transporter Caravelle (91-96) | T4 | 5×112 | 57,1 | ET 44 | B14x1,50 |
| Transporter Caravelle (96- ) | T4 | 5×112 | 57,1 | ET 55 | B14x1,50 |
| Transporter Coach ( -91) | T2 | 5×112 | 57,1 | ET 40 | B14x1,50 |
| Transporter Pick-Up ( -91) | T2 | 5×112 | 57,1 | ET 40 | B14x1,50 |
| Transporter (70-91) | T2 | 5×112 | 57,1 | ET 40 | B14x1,50 |
| Transporter (90-96) | T4 | 5×112 | 57,1 | ET 44 | B14x1,50 |
| Transporter (96- ) | T4 | 5×112 | 57,1 | ET 55 | B14x1,50 |
| Vento (91-98) | 1H | 4×100 | 57,1 | ET 38 | B12x1,50 |
| Vento (91- ) | GTI 1HX | 5×100 | 57,1 | ET 43 | B14x1,50 |
| Vento (91- ) | VR6 1HX | 5×100 | 57,1 | ET 43 | B14x1,50 |

**Таблица разболтовки Volvo**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |
| 100 |  | 5 х 108 | 65,1 | ET 40 | M1/2″ |
| 200 ( -95) |  | 5 х 108 | 65,1 | ET 25 | M1/2″ |
| 300 |  | 4 х 100 | 52,1 | ET 40 | M12x1,25 |
| 400 (86-92) | KX-K-LF390-L-EX-E | 4 х 100 | 52,1 | ET 37 | B12x1,25 |
| 700 (84- ) | 704-744-764 | 5 х 108 | 65,1 | ET 25 | M12x1,25 |
| 800 (91-93) | LS | 4 х 108 | 65,1 | ET 43 | B12x1,25 |
| 800 (93-97) | LW | 5 х 108 | 65,1 | ET 43 | B12x1,25 |
| 900 (90-95) | 944-964-945-965 | 5 х 108 | 65,1 | ET 25 | M12x1,25 |
| 900 (95-98) | 944-964-945-965 | 5 х 108 | 65,1 | ET 43 | M12x1,25 |
| Amazon |  | 5 х 114,3 | 65,1 | ET 25 | M1/2″ |
| C30 (06- ) |  | 5 х 108 | 64,4 | ET 52,5 | 12×1,50 |
| C70 (06- ) |  | 5 х 108 | 64,4 | ET 52,5 | 12×1,50 |
| C70 (97-06) |  | 5 х 108 | 65,1 | ET 43 | B12x1,75 |
| Duett |  | 5 х 114,3 | - | ET 25 | M1/2″ |
| P1800 |  | 5 х 108 | 65,1 | ET 40 | M1/2″ |
| PV |  | 5 х 114,3 | 65,1 | ET 25 | M1/2″ |
| S40 (04- ) |  | 5 х 108 | 64,4 | ET 52,5 | 12×1,50 |
| S40 (96-03) |  | 4 х 114,3 | 67,1 | ET 43 | M12x1,50 |
| S70 (97-00) |  | 5 х 108 | 65,1 | ET 43 | B12x1,75 |
| S80 (98-06) |  | 5 х 108 | 65,1 | ET 49 | B14x1,50 |
| S90 (97-98) |  | 5 х 108 | 65,1 | ET 43 | M12x1,50 |
| V40 (96-03) |  | 4 х 114,3 | 67,1 | ET 43 | M12x1,50 |
| V50 (04- ) |  | 5 х 108 | 64,4 | ET 52,5 | 12×1,50 |
| V70 (97-00) |  | 5 х 108 | 65,1 | ET 43 | B12x1,75 |
| V90 (97-98) |  | 5 х 108 | 65,1 | ET 43 | M12x1,50 |

​