## Горячая оцинковка

**Полная, двухсторонняя (если не указано иное)**:

Audi все модели, выпускающиеся с 2001 г.;

Cadillac ATS (c 2012), BTS (с 2006), Catera, DeVille, Escalade, Seville (все — c 2001), CTS, DTS, SRX, STS, XLR;

Ford Escape, Expedition, Explorer, Fiesta, Focus, Galaxy, Maverick, Mustang, Mondeo, Taurus (все — с 2001), C-Max, Fusion, Kuga, Ranger, S-Max, Tourneo Connect:

Jaguar F-Type;

Peugeot 307 – односторонняя;

Porsche – весь модельный ряд;

Volvo – для всех моделей используется термическая технология.

**Частичная, односторонняя (если не указано иное)**:

Audi A1, A2, A4 Allroad, TT (до 2001);

Cadillac Catera, DeVille, Escalade, Seville (все — до 2001);

Ford Escape, Expedition, Explorer, Fiesta, Focus, Galaxy, Maverick, Mustang, Mondeo, Taurus (все — до 2001).

## Гальваническая оцинковка

**Полная, двухсторонняя (если не указано иное)**:

BMW – c 1998 г. кузова всех моделей;

Chevrolet Astro, Blazer, Cruze, Express, Impala, Malibu, Nivam Suburban, Tracker (все — c 2003), Camaro последнего поколения (с 2013), Corvette (c 2000), Tahoe (c 2006), Aveo, Captiva, Cobalt, Epica, Evanda, Lacetti, Lanos, Orlando, Rezzo, Sparkm TrailBlazer;

Chrysler 300m, Concorde Grand Voyager, Neon, Sebring (все -c 2000), Aspen, Crossfire, Pacifica, PT Cruiser;

Citroen Berlingo, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C8, Jumper, Xantia, Xsara Picasso (все — c 2007), C3 Picasso, C4 Aircross и Picasso, C-Crosse, C-Elysee, DS3, DS4, DS5, Jumpy;

Daewoo Evanda, Gentra, Lacetti, Matiz, Nexia, Rezzo, Sens, Winstorm (все — c 2007);

Dodge Avenger, Caliber, Caravan, Challenger, Charger, Dakota, Durango, Magnum, Neon, Ram (все- с 2007), Viper (с 2000), Journey, Nitro;

Honda Accord, Civic, CR-V, Element, Elysion, Fit, FR-V,HR-V, Insight, Inspire, Jazz, Legend, Mobilio, Odyssey, Partner, Stepwgn, Stream (все – с 2005), Airwave, Crosstour, Pilot, Ridgeline;

Infiniti EX Series, G Series, M Series (все – с 2007), FX Series, JX Series, Q50, Q60, Q70, QX50, QC60,QX70, QX80;

Jaguar S-Type, X-Type, XJ, XK (все — c 2007), XE, XF ;

Jeep Cherokee, Grand Cherokee, Commander, Liberty, Wrangler (все — с 2007), Compass, Patriot, Renegade;

Land Rover Discovery, Freelander, Range Rover (все — с 2007), Defender, Discovery Sport, Range Rover Evoque и Sport;

Lexus — все модели, выпуска с 2007 г.:

Mazda – авто производства с 2007 г.;

Mitsubishi — с 2001 г. все автомобили;

Nissan – начиная с 2007 г. все выпускающиеся автомобили.

Mercedes-Benz – кузова всех моделей с 1999 г.

Mini – все:

Opel — в 2008 г. частичная уступила место полной.

Saab 9-2x, 9-3, 9-5, 9-7x (все — с 2007);

Seat с 1999 г. производит авто только с полной гальванической оцинковкой;

Skoda – с 1999 г. до текущего момента серийные авто получают полную двухстороннюю защиту, нанесенную гальваническим способом;

Subaru Forester, Impreza. Justy, Traviq (все –с 2002 г), Baja, Brz, Legacy, R1, R2, Tribeca, WRX, XV;

Suzuki – в 2007 г. производитель отказался на всех выпускаемых моделях от холодной оцинковки в пользу полной гальванической.

Toyota – с 2000 г. машины выпускаются только в оцинкованных гальванически кузовах. Компания использует только полное двухстороннее гальваническое цинкование для всех серийных моделей.

**Частичная**:

Chevrolet Astro, Blazer, Cruze, Express, Impala, Malibu, Niva, Suburban, Tracker (все — до 2003), Camaro (до 4 поколения включительно), Corvette (до 2000);

Fiat 500, 500L, Albea, Barchetta, Bravo, Doblo, Ducato, Freemont, Linea, Palio, Panda, Punto, Scudo, Siena, Stilo, Ulysse;

Honda Accord, Civic, CR-V, Element, Elysion, Fit, FR-V,HR-V, Insight, Inspire, Jazz, Legend, Mobilio, Odyssey, Partner, Stepwgn, Stream (все – до 2005);

Opel до 2008 г. – все модели;

Peugeot 107, 2008, 206, 207, 208, 3008, 308 , 4007, 4008, 406, 407, 408, 508, 607, 807, Boxer, Expert, Partner – двусторонняя;

Subaru Forester, Impreza. Justy, Traviq (все –до 2002 г.) – двусторонняя;

Холодная оцинковка

**Частичная**:

Chery Amulet, Arrizo7, Bonus, Cross Eastar, Eastar, For a, Indis, Karry, Kimo, M11, QQ, QQ6, Tiggo,Very – односторонняя;

Citroen Berlingo, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C8, Jumper, Xantia, Xsara Picasso (все — до 2007), Xsara;

Daewoo Evanda, Gentra, Lacetti, Matiz, Nexia, Rezzo, Sens, Winstorm (все — до 2007), Kalo, Lanos, Leganza, Magnus, Nubira;

Dodge Avenger, Caliber, Caravan, Challenger, Charger, Dakota, Durango, Magnum, Neon, Ram (все- до 2007), Viper (до 2000);

GreatWall, Haval – все модели:

Hyundai Accent (c 2001), Avante, Elantra, Getz, Grandeur, Matrix, Santa Fe, Sonata, Terracan, Tiburon, Tucson (все – с 2005), Genesis, i20, i30, i40, ix35, ix55, Solaris;

Infiniti EX Series, G Series, M Series (все – до 2007), I Series, Q45;

Jaguar S Type. X Type, XJ, XK (все — до 2007);

Jeep Cherokee, Grand Cherokee, Commander, Liberty, Wrangler (все — до 2007);

Land Rover Discovery, Freelander, Range Rover (все — до 2007);

Lexus — все модели, до 2007 г.в.;.

Lifan (все авто);

Mazda – до 2007 г.в.;

Nissan – все, с 2000 по 2007 г.в.

Saab 9-2x, 9-3, 9-5, 9-7x (все — до 2007);

Ssang Yong – производитель наносит цинкосодержащие составы на части кузовных конструкций всех авто модельного ряда;

Suzuki — авто, выпуска до 2007 г.;

ВАЗ, ГАЗ – в 2009 г. перешли к частичной холодной оцинковке всех кузовных конструкций;

УАЗ наносит защитные цинкосодержащие составы с 1998 г.

**Узловых соединений**:

Fiat – практически все модели выпускавшиеся в конце XX века (до 2000 г.);

Hyundai – до 2005 г.в.;

ВАЗ, ГАЗ – начали использовать защиту ответственных мест соединений с 1999 г.

ТагАЗ – все выпускаемые в настоящий момент модели.

## Кузов из цинкрометалла

Kia Bongo, Carens, Carnival, Ceed, Cerato, Forte, Magentis, Mohave, Opirus, Optima. Picanto, Pride, Quoris, Rio, Shuma, Sorento, Soul, Spectra, Sportage, Venga;

Renault выпускает кузова для из цинкрометалла для серийных авто начиная с 2000 г. по настоящее время.